Berkas:Frauenkirche Markus.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Frauenkirche Markus.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Unduhkan versi resolusi tinggi (1944x2592, 2228 KB)

## [sunting] Ringkasan

Gambar ini berasal dari Wikipedia de. Lihat keterangan gambar ini di de:Image:Frauenkirche Markus.jpg. Jika lisensi berkas ini berbeda dari lisensi di Wikipedia yang menjadi sumbernya, lisensi di Wikipedia tersebutlah yang berlaku.

## [sunting] Jenis lisensi

Diizinkan untuk mengkopi, menyebarkan dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul-Depan, dan tanpa Teks Sampul-Belakang
Harus sesuai dengan ketentuan dalam bagian penyangkalan.

## Riwayat berkas

Keterangan: (skr) = ini adalah berkas yang sekarang, (hps) = hapus versi lama ini, (kbl) = kembalikan ke versi lama ini.
Klik pada tanggal untuk melihat berkas yang dimuat pada tanggal tersebut.

- (hps) (skr) 11:50, 22 April 2006 . . Meursault2004 (Pembicaraan | sumbangan) . . 1944×2592 (2.281.981 bita) ({{dari|de}})

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Frauenkirche (Dresden)

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | Canon
Model kamera | Canon PowerShot S2 IS
Resolusi horizontal | 180 dpi
Resolusi vertikal | 180 dpi
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 17:59, 28 Maret 2006
Penempatan Y dan C | 1
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Rasio pembesaran digital | 1
Tipe scene capture | Standar
Waktu pajanan | 1/13 detik (0.076923076923077)
Nilai F | f/3.5
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 17:59, 28 Maret 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 17:59, 28 Maret 2006
Mode kompresi gambar | 5
Kecepatan shutter | 3.6875
Aperture | 3.625
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 3.625
Metering mode | Pattern
Flash | 16
Lens focal length | 20.2 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi focal plane X | 11520
Resolusi focal plane Y | 11571.428571429
Unit resolusi focal plane | inci
Metode sensing | One-chip color area sensor

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../f/r/a/Berkas%7EFrauenkirche_Markus.jpg_fafc.html"

Kategori: Gambar dari Wikipedia lain | Gambar berlisensi bebas (GFDL)

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari