Mohs kvarði - Wikipedia, frjálsa alfræðiritið

# Mohs kvarði

### Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu

Mohs kvarðinn flokkar efni eftir viðnámi þeirra við að vera rispað af harðara efni. Þessi kvarði var búinn til af steindafræðingnum Friedrich Mohs og er eitt af nokkrum skilgreiningum á hörku í raunvísindum.

Mohs byggði kvarðann á tíu auðfáanlegum steintegundum. Efni eru staðsett á kvarðann með því að finna harðasta efnið sem að þau geta rispað.

Taflan hér fyrir neðan sýnir samanburð við reyndarhörku mælt með hörkumæli. Mohs kvarðinn er einfaldur raðarkvarði, því að kórundum er í reynd tvisvar sinnum harðari en tópas og demantur fjórum sinnum harðari en það, þrátt fyrir að þessi efni koma hvert á eftir öðru á Mohs kvarðanum.

Harka | Efni (efnasamsetning) | Reyndarharka
1 | Talkúm (Mg3Si4O10(OH)2) | 1
2 | Gifs (CaSO4·2H2O) | 3
3 | Kalkspat (CaCO3) | 9
4 | Flússpat (CaF2) | 21
5 | Apatít (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)) | 48
6 | Feldspat (KAlSi3O8) | 72
7 | Kvars (SiO2) | 100
8 | Tópas (Al2SiO4(OH-,F-)2) | 200
9 | Kórundum (Al2O3) | 400
10 | Demantur (C) | 1500

Af „http://is.wikipedia.org../../../m/o/h/Mohs_kvar%C3%B0i.html“

Flokkar: Raunvísindi | Steindafræði

##### Views

- Grein
- Spjall
- Núverandi útgáfa

##### Leit

##### Á öðrum tungumálum

- Afrikaans
- العربية
- Català
- Česky
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Latviešu
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文