Image:Les Tours émettrices de jour à Marnach (1).jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Les Tours émettrices de jour à Marnach (1).jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- Historique vum Bild
- Biller Links
- Metadata

Les_Tours_émettrices_de_jour_à_Marnach_(1).jpg‎ (54KB, MIME type: `image/jpeg`)

## [Änneren] Résumé

Dagsender vu Maarnech

Auteur: Les Meloures

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## Historique vum Bild

Legend: (cur) = aktuellt Bild, (del) = dës al Versioun läschen, (rev) = op dës al Versioun zerécksetzen.
Klick op den Datum fir d'Bild ze gesinn, wat do eropgeluede gouf.

- (läschen) (aktuell) 21:43, 19 Juli 2006 . . Les Meloures (Talk | Kontributiounen) . . 400×600 (54,774 Byte) (Dagsender vu Maarnech Auteur: Les Meloures)

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Maste vum Dagsender vu Maarnech

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon EOS DIGITAL REBEL
File change date and time | 11:03, 19 Mäerz 2006
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/60 sec (0.016666666666667)
F Number | f/22
ISO speed rating | 200
Exif version | 2.21
Date and time of data generation | 11:03, 19 Mäerz 2006
Date and time of digitizing | 11:03, 19 Mäerz 2006
Image compression mode | 2
Shutter speed | 5.9068908691406
Aperture | 8.9188690185547
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 4.6438598632812
Metering mode | Partial
Flash | 0
Lens focal length | 42 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 2285.7142857143
Focal plane Y resolution | 2295.9641255605
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../l/e/s/Image%7ELes_Tours_%C3%A9mettrices_de_jour_%C3%A0_Marnach_%281%29.jpg_d40a.html"

Category: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen