Laušanas koeficients - Vikipēdija

# Laušanas koeficients

### Vikipēdijas raksts

Vielas laušanas koeficients (refrakcijas indekss) ir koeficients, kas norāda, par cik samazinās elektromagnētisko viļņu fāzes ātrums (v) attiecībā pret šī paša viļņa ātrumu vakuumā - gaismas ātrumu (c). Parasti laušanas koeficientu apzīmē ar simbolu n:

Elektromagnētiskā viļņa fāzes ātrums samazinās tāpēc ka gaismas viļņi - daļiņas mijiedarbojas ar vielas atomu elektromagnētisko lauku.

Laušanas koeficients ir atkarīgs no vielas īpašībām un gaismas viļņu garuma. Eksistē optiski anizotropas vielas (kristāli), kuru laušanas koeficients ir atkarīgs no virziena, kādā gaisma šķērso kristālu, kā arī no gaismas polarizācijas.

Materiāla laušanas spēja ir nozīmīga vielas īpašība, kas ļauj veidot daudzveidīgas optiskās iekārtas - lēcas, prizmas utt. Vielas laušanas koeficients ir noteikts skaitliskais lielums, kas izmantojams optikas iekārtu raksturlielumu aprēķiniem.

Katras vielas laušanas koeficients ir raksturlielums, ko bieži izmanto vielas (piemēram, minerāla, dārgakmens) noteikšanā, vielas tīrības noteikšanā. Laušanas koeficients piemīt tikai caurspīdīgām vielām. Laušanas koeficienta mērījumiem tiek izmantots refraktrometrs.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../l/a/u/Lau%C5%A1anas_koeficients.html"

Kategorijas: Kristalogrāfija | Optika

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- Galego
- Italiano
- עברית
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Русский
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Tiếng Việt
- 中文