SI - Vikipēdija

# SI

### Vikipēdijas raksts

  Par ķīmisko elementu skatīt silīcijs.

SI jeb Starptautiskā mērvienību sistēma (franču: Système International d'Unités) ir izplatītākā mērvienību sistēma. Tā tika izveidota no MKS sistēmas (metrs-kilograms-sekunde), nevis no vecākās CGS (centimetrs-grams-sekunde) sistēmas. SI sistēmas mērvienību definīcijas dažkārt tiek precizētas. SI sistēmu mēdz saukt arī par metrisko sistēmu (pēc garuma mērvienības metra nosaukuma).

## [izmainīt šo sadaļu] Mērvienību pieraksts

- Simbolus pieraksta ar mazajiem burtiem (piem. m, s), izņemot tos, kas ir atvasināti no kāda cilvēka vārda (piem. Pa, K). Litru mēdz apzīmēt gan ar mazo burtu, gan arī ar lielo, jo mazo "l" var viegli sajaukt ar ciparu "1".
- Pēc simbola neliek punktu.
- Simbolus vēlams rakstīt ar taisniem burtiem (ne kursīvā), lai nesajauktu ar matemātiskajiem mainīgajiem (v - ātrums, m - masa).
- Starp skaitli un simbolu vēlams likt atstarpi (izņēmums ir leņķa mērvienības)
- Atvasināto mērvienību simboliem, kas veidoti, sareizinot vairākas pamatmērvienības, starp atsevišķām mērvienībām liek vidū punktu (·), piem., N·m (ņūtonmetri). Divu vienību dalījumu apraksta vai nu ar slīpsvītru (/) vai arī lieto negatīvu kāpinātāju.

## [izmainīt šo sadaļu] Mērvienības

SI lieto 7 pamatmērvienības un vairākas atvasinātās mērvienības. Mērvienībām var likt klāt daudzkārtņus (metrs, kilometrs, milimetrs, kur kilo- un mili- ir daudzkārtņi).

### [izmainīt šo sadaļu] Pamatmērvienības

SI Pamatmērvienības
Nosaukums | Simbols | Īpašība | Definīcija
kilograms | kg | masa
sekunde | s | laiks
metrs | m | garums
ampērs | A | strāva
kelvins | K | temperatūra
Mols | mol | vielas daudzums
kandela | cd | gaismas intensitāte

### [izmainīt šo sadaļu] Bezdimensionālas atvasinātās mērvienības

SI leņķu mērvienības (radiāns un steradiāns) ir bezdimensionālas attiecības, kas veidotas dalot divas vienādas mērvienības.

SI bezdimensionālās mērvienības
Nosaukums | Simbols | Īpašība | Definīcija
radiāns | rad | leņķis | Leņķa mērvienība ir leņķis, kādu veido riņķa līnijas loks, kura garums ir vienāds ar riņķa līnijas rādiusu. Riņķa līnijā ir 2π radiāni.
steradiāns | sr | telpas leņķis

### [izmainīt šo sadaļu] Atvasinātās mērvienības

Saliekot kopā vairākas pamatmērvienības, var mērīt citas īpašības. Dažām šādām mērvienībām ir īpaši nosaukumi.

SI atvasinātās mērvienības
Nosaukums | Simbols | Īpašība | Izteikts pamatmērvienībās
hercs | Hz | frekvence | s−1
Ņūtons | N | spēks | m·kg·s−2
Džouls | J | enerģija | N m = m2·kg·s−2
vats | W | jauda | J/s = m2·kg·s−3
paskāls | Pa | spiediens, spriegums (mehānikā) | N/m2 = m−1·kg·s−2
lūmens | lm | gaismas plūsma | cd·sr = m2·m−2·cd = cd
lukss | lx | apgaismojums | lm/m2 = m2·m−4·cd = m−2·cd
kulons | C | elektriskais lādiņš | s·A
volts | V | spriegums | W/A = J/C = m2·kg·s−3·A−1
oms | Ω | elektriskā pretestība | V/A = m2·kg·s−3·A−2
farads | F | kapacitāte | C/V = m−2·kg−1·s4·A2
vēbers | Wb | magnētiskā plūsma | m2·kg·s−2·A−1
tesla | T | magnētiskās plūsmas blīvums | Wb/m2 = kg·s−2·A−1
henrijs | H | induktivitāte | Wb/A = m2·kg·s−2·A−2
Sīmenss | S | vadāmība | Ω−1 = m−2·kg−1 s3·A2
bekerels | Bq | Radioaktivitāte (sabrukšanas laika vienībā) | s-1
grejs | Gy | Jonizējošās radiācijas absorbēšanas doza | J/kg=m2·s-2
zīverts | Sv | Jonizējošās radiācijas ekvivalentā doza | J/kg=m2·s-2
Celsija grāds | °C | termodinamiskā temperatūra | K (0 °C = 273.15 K, 0 K = −273.15 °C)
molaritāte | M | koncentrācija | mol/L (moli vielas/litri šķīduma)

### [izmainīt šo sadaļu] Pieņemtās mērvienības (nav atvasinātas)

Ārpus SI mērvienības, kuras ir pieņemtas lietošanai kopā ar SI mērvienībām
Nosaukums | Simbols | Īpašība | Atbilstošā SI mērvienība
minūte | min | laiks | 1 min = 60 s
stunda | h | laiks | 1 h = 60 min = 3600 s
diena | d | laiks | 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
leņķa grāds | ° | leņķis | 1° = (π/180) rad
leņķa minūte | ′ | leņķis | 1′ = (1/60)° = (π/10800) rad
leņķa sekunde | ″ | leņķis | 1″ = (1/60)′ = (1/3600)° = (π/648000) rad
litrs | l vai L | tilpums | 0,001 m3
tonna | t | masa | 1 t = 103 kg

## [izmainīt šo sadaļu] Mērvienību daudzkārtņi

Mērvienību daudzkārtņus lieto, lai nebūtu jāraksta ļoti gari skaitļi (piem., 1 000 000 W var uzrakstīt kā 1 MW). Daudzkārtņus neapvieno. 1/1000000 kg definē kā miligramu, nevis kā mikrokilogramu. Daudzkārtņus parasti nelieto kopā ar laika mērvienībām un ar leņķa grādiem. Parasti tos nelieto arī kopā ar temperatūras mērvienībām.

SI daudzkārtņi
10n | Daudzkārtnis | Simbols | Decimālais ekvivalents
--- | --- | --- | ---
1024 | jota | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 | zeta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 | eksa | E | 1 000 000 000 000 000 000
1015 | peta | P | 1 000 000 000 000 000
1012 | tera | T | 1 000 000 000 000
109 | giga | G | 1 000 000 000
106 | mega | M | 1 000 000
103 | kilo | k | 1 000
102 | hekto | h | 100
101 | deka | da | 10
100 | nav | nav | 1
10−1 | deci | d | 0,1
10−2 | centi | c | 0,01
10−3 | mili | m | 0,001
10−6 | mikro | µ | 0,000 001
10−9 | nano | n | 0,000 000 001
10−12 | piko | p | 0,000 000 000 001
10−15 | femto | f | 0,000 000 000 000 001
10−18 | ato | a | 0,000 000 000 000 000 001
10−21 | zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 | jokto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001

## [izmainīt šo sadaļu] Informācijas mērvienības un to daudzkārtņi

Mazākā informācijas daudzuma mērvienība ir bits (b), kam var būt vērtība vai nu 0 vai 1. parasti lieto arī lielāku vienību - baits (B), kurā ietilpst 8 biti. Datu pārraides ātrumu mēra bitos sekundē (b/s) vai baitos sekundē (B/s). Ļoti bieži informācijas pārraides kanālu datu caurlaides spēju izsaka b/s, Kb/s vai Mb/s (biti, kilobiti vai megabiti sekundē). Datu glabāšanas iekārtu ierakstīšanas un nolasīšanas ātrumus parasti izsaka B/s (parasti tomēr KB/s un MB/s). Šeit 1Mb=1000Kb=1000000b un 1MB=1000KB=1000000B (bāze ir 103=1000). Datu uzglabāšanas sistēmām ilgu laiku tika lietotas mērvienības ar bāzi 210=1024 un datoru programmas joprojām datu nesēju ietilpību mēra šādā veidā. 1999. gadā šo mērvienību daudzkārtņiem tika standartizēti nosaukumi:

Nosaukums | Simbols | 210
--- | --- | ---
kibi | Ki | 1010=1024
mebi | Mi | 1020=1,048,576
gibi | Gi | 1030=1,073,741,824
tebi | Ti | 1040=1,099,511,627,776

## [izmainīt šo sadaļu] Ārējas saites

- LR Ministru Kabineta Noteikumi par fizikālo lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un rakstību
- LR Likums Par mērījumu vienotību

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../s/i/_/SI_ce77.html"

Kategorijas: Fizika | Mērvienības | SI mērvienības

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Afrikaans
- Alemannisch
- العربية
- Asturianu
- Български
- Brezhoneg
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Interlingua
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Lojban
- 한국어
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Македонски
- मराठी
- Plattdüütsch
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Scots
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Basa Sunda
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文
- Bân-lâm-gú