Svītrkods - Vikipēdija

# Svītrkods

### Vikipēdijas raksts

"Wikipedia", iekodēta ar Code 128
Vairāki skaitļi, iekodēti ar UPC

Svītrkods - informācijas attēlojums uz virsmas (attēla veidā) aparātlasāmā formātā. Svītrkodu var nolasīt ar optisko skeneri (svītrkodu nolasītāju).

Svītrkodu parasti izmanto priekšmetu (objektu) identifikācijai uzskaitei datorsistēmās (tirdzniecībā, noliktavās, bibliotekās u.c.). Šādas sistēmas datubāzē katram objektam ir unikāls identifikators (skaitlis vai simblolu virkne); šo identifikatoru pārkodē svītrkodā un ar īpašu printeri uzdrukā tieši uz preces vai uz uzlīmes, kuru pēc tam uzlīmē uz objekta.

Eksistē dažādi svītrkodu tipi jeb simbolikas, kam ir dažāds pielietojums. Izšķir lineāros un divdimensiju svītrkodus, kā arī abu apvienojumu (stacked barcodes).

## [izmainīt šo sadaļu] Lineārie svītrkodi

Šādus svītrkodus nolasa vienā virzienā (horizontali), un tie ir visizplatītākie. Paredzēti neliela informācijas daudzuma kodēšanai (20-30 simboli). Svītrkods šaurāku un platāku paralēlu svītru salikums.

Biežāk izmantotās linearās simbolikas:

- EAN
- UPC
- Code 39
- Code 128
- Codabar
- Interleaved 2 of 5

## [izmainīt šo sadaļu] Divdimensiju svītrkodi

Divdimensiju svītrkodi paredzēti liela informācijas daudzuma kodēšanai (līdz vairākām teksta lapām). Sastāv no baltiem un melniem taisnstūriem. To nolasa ar īpašu skeneri.

## [izmainīt šo sadaļu] Svītrkoda priekšrocības un trūkumi

### [izmainīt šo sadaļu] Priekšrocības

- Papīra dokumentu samazināšana;
- Kļūdu samazināšana, ievadot un apstradājot informāciju;
- Klientu apkalpošanas ātruma palielināšana;
- Preču kustības galveno tehnoloģisko funkciju automatizācija.

### [izmainīt šo sadaļu] Trūkumi

- Datus nevar papildināt - svītrkodu uzdrukā tikai vienu reizi;
- Neliels datu apjoms;
- Dati ir atklātā formā, un preces netiek aizsargātas pret viltojumiem vai zagšanas;
- Svītrkodu zīmes nav aizsargatas pret vides iedarbību, jo tās izvietotas iepakojuma ārpusē;
- Svītrkodu zīmes nav ilglaicīgas, jo tās ar laiku var izdzist.

Ir tehnoloģijas, kurās ir novērsti svītrkodam piemītošie trūkumi, tai pašā laikā paturot tā priekšrocības. Piemēram, RFID (RadioFrekvences IDentifikācija).

## [izmainīt šo sadaļu] Ārējās saites

GS1 Latvija

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../s/v/%C4%AB/Sv%C4%ABtrkods.html"

Kategorijas: Rakstzīmju kodējums | Svītrkods

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- 한국어
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文