Слика:Laser DSC09088.JPG - Википедија

# Слика:Laser DSC09088.JPG

### Од Википедија, слободна енциклопедија

- Слика
- Историја на сликaта
- Врски кон сликата
- Метаподатоци

Преземете ја верзијата со висока резолуција (1716x1692, 350 KB)

Оваа датотека е заедничка и може да се користи од други проекти.

Description | Helium-Neon laser demonstration at the Kastler-Brossel Laboratory at Paris VI: Pierre et Marie Curie. The glowing ray in the middle is a discharge tube (akin to that of a neon light), it is not the laser beam. The laser beam crosses the air and marks a red point on the screen to the right.
Source | en:Kastler-Brossel Laboratory at en:Paris VI: Pierre et Marie Curie
Date | 11:27, 17. October 2004
Author | Copyright © 2004 David Monniaux
Permission | Put under GFDL and CC-BY-SA by the author

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License

Moved from english wikipedia to commons by Dr. Schorsch 15:55, 27 August 2005 (UTC)

## Врски кон сликата

Следните страници ја користат оваа слика:

- Ласер

## Метаподатоци

Оваа датотека содржи дополнителни информации, најверојатно додадени од дигитален апарат или скенер користен за нивното креирање или дигитализација. Ако датотеката се промени, некои детали може да не одговараат на модифицираната слика.

Производител на камерата | SONY
Модел на камерата | DSC-P92
Ориентација на кадарот | Нормално
Хоризонтална резолуција | 72 dpi
Вертикална резолуција | 72 dpi
Датум на последната промена на датотеката | 13:44, 16 октомври 2004
Распоред на компонентите Y и C | 2
Експозиција | 1/40 sec (0.025)
F број на отворот на блендата | f/2.8
Програм за експозиција | Нормална програма
ИСО вредност | 160
Exif верзија | 2.2
Датум и време на сликање | 13:44, 16 октомври 2004
Датум и време на дигитализација | 13:44, 16 октомври 2004
Мод на компресирање на сликата | 4
Компензација на експозицијата | 0
Минимален број на отворот на блендата | 3
Режим на мерачот на времето | Матричен
Светлосен извор | Непознато
Блиц | 15
Фокусна далечина на леќата | 8 mm
Простор на бојата | sRGB
Додатна обработка на сликата | Нормален процес
Режим за избор на експозицијата | Автоматска експозиција
Баланс на белата боја | Автоматски
Тип на сцена на снимката | Стандардно

Преземено од "http://mk.wikipedia.org../../../l/a/s/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%7ELaser_DSC09088.JPG_f14b.html"

##### Views

- Слика
- Разговор
- Тековна верзија

##### Пребарај