Jalur asas - Wikipedia

# Jalur asas

### From Wikipedia

Penghantaran data jalur asas (baseband) menggunakan Pengekodan Manchester untuk menghantar data melalui bas tersebut. Isyarat jalur asas menggunakan kesemua spektrum kabel dan hanya satu isyarat dapat dihantar pada seketika. Oleh sebab itu, hanya satu stesen kerja haruslah menghantar data pada sesuatu ketika supaya mengelakkan perlanggaran isyarat (signal collision). Protokol Kawalan Pencapaian Media (Media Access Control Protocol) digunakan untuk mengawal pencapain bas tersebut. Ini berlawanan dengan jalur lebar (broadband) yang membenarkan penghantaran dua atau lebih isyarat secara serentak.

Namun, penghantaran isyarat secara jalur asas adalah dwihala (bidirectional), dan isyarat daripada sesuatu stesen kerja dihantar melalui kedua-dua hala kabel yang disambung kepadanya.

## [Sunting] Lihat juga

- Lebar jalur (bandwidth)

Diperolehi daripada "http://ms.wikipedia.org../../../j/a/l/Jalur_asas.html"

##### Views

- Rencana
- Perbincangan
- Semakan terkini

##### Cari

##### Bahasa lain

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Bahasa Indonesia
- 日本語
- Nederlands
- Português
- Svenska