# AMX-13

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

AMX-13
Dimensjoner
Lengde | 4880 mm
Bredde | 2500 mm
Høyde | 2300 mm
Bakkeklaring | {{{bakkeklaring}}} mm
Stridsvekt | 15000 kg
Mannskap | 3
Framdrift og ytelse
Motor | En SOFAM 8Gxb 8-sylindret bensinmotor (186 kW, 250 hk)
Hjuloppheng | Torsjonsstenger
Drivverk | Belter
Maks grøftbredde | 1600 mm
Maks vadedybde | 600mm
Vertikalt hinder | 650 mm
Klatrehelling | 60 %
Sidehelling | {{{sidehelling}}} %
Topphastighet (vei) | 60 km/h
Rekkevidde (vei) | 400 km
Bestykning og pansring
Hovedbestykning | En 75mm kanon, 90mm på senere modeller
Annen bestykning | En 7,62mm mitraljøse
Pansring | -

AMX-13 er en fransk lett stridsvogn med 90 mm kanon. Den ble utviklet like etter andre verdenskrig.

## [rediger] Kjøretøyer basert på AMX-13-chassis

AMX-13 DCA
  Luftvernvariant med 2 30 mm maskinkanoner
AMX VCG
AMX VCI
  Pansret personellkjøretøy
Mk F3
  155mm selvdrevet artilleri

Wikimedia Commons har multimedieinnhold relatert til
AMX-13
Denne militære kjøretøyrelaterte artikkelen er dessverre veldig kort. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../a/m/x/AMX-13_a996.html»

Kategorier: Stridsvogner | Stubber 2006-11 | Militære kjøretøystubber

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- Deutsch
- English
- Français
- 한국어
- Italiano
- עברית
- 日本語
- Suomi