# AMX VCI

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

AMX VCI
Dimensjoner
Lengde | 5700 mm
Bredde | 2670 mm
Høyde | 2410 mm
Bakkeklaring | {{{bakkeklaring}}} mm
Stridsvekt | 15000 kg
Mannskap | 3 med plass til 10 personell
Framdrift og ytelse
Motor | En SOFAM 8-sylindret bensinmotor (186 kW, 250 hk)
Hjuloppheng | Torsjonsstenger
Drivverk | Belter
Maks grøftbredde | 1600 mm
Maks vadedybde | 1000mm
Vertikalt hinder | 650 mm
Klatrehelling | 60 %
Sidehelling | {{{sidehelling}}} %
Topphastighet (vei) | 60 km/h
Rekkevidde (vei) | 350 km
Bestykning og pansring
Hovedbestykning | -
Annen bestykning | Ingen
Pansring | -

AMX VCI (fransk: Véhicule de Combat d´Infanterie) er et fransk beltegående pansret personellkjøretøy utviklet på 1950-tallet. De første produksjonsmodellene sto ferdig i 1959, og var bygget på chassiset til stridsvognen AMX-13.

Wikimedia Commons har multimedieinnhold relatert til
AMX VCI
Denne militære kjøretøyrelaterte artikkelen er dessverre veldig kort. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../a/m/x/AMX_VCI_1084.html»

Kategorier: Pansrede personellkjøretøyer | Stubber 2006-11 | Militære kjøretøystubber

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- Polski
- Français