# Bildefrekvens

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bildefrekvens (eng.: frames per second) er et mål på hvor raskt et avbildningssystem produserer unike, etterfølgende bilder. Betegnelsen brukes på datagrafikk, videokamera, filmkamera og «motion capture»-systemer. Bildefrekvens angir som oftest antall bilder per sekund.

## [rediger] Bildefrekvenser i film og TV

Det er tre bildefrekvensstandarder innen TV og film.

- 60i (delbilder; 50i i Europa og Australia) er standard delbildefrekvens (60 delbilder = 30 bilder), og har vært det innen TV-systemer i flere tiår. Standarden brukes både innen kringkasting og på DVDer, kamera og andre hjemmevideoformater.

- 30p (25p i Europa og Australia), eller 30 progessive (helbilder) bilder per sekund. Progressiv skanning imiterer et filmkameras måte å fotografere på og det gir et klarere bilde på raske bevegelser og fremvisningen blir mer lik fremvisningen på en kino.

- 24p er også et progressivt format og brukes for å overføre video til film. Det brukes også av film- og videoprodusenter på grunn av hvordan resultatet ser ut, selv om det ikke blir overført til film.

35 mm filmkamera har en standard eksponeringshastighet på 24 bilder per sekund.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../b/i/l/Bildefrekvens.html»

Kategorier: TV | Visuell kommunikasjon

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- Česky
- Deutsch
- English
- Français
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Русский
- Shqip
- Suomi
- Svenska
- 中文