# Applikasjonslaget

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

OSI-modellen
7 | Applikasjonslaget
6 | Presentasjonslaget
5 | Sesjonslaget
4 | Transportlaget
3 | Nettverkslaget
2 | Datalink-laget
1 | Det fysiske laget

Applikasjonslaget er det sjuende av de sju lagene i OSI-modellen. Det forholder seg direkte til og utfører tjenester for applikasjonene. Laget benytter seg av tjenestene på presentasjonslaget.

Applikasjonslaget inneholder hjelpeprogrammer som tar seg av filoverføring, terminaloppkobling og e-post. Disse programmene sørger for at data kan utveksles mellom systemer uavhengig av hvordan dataene fremstilles på hvert enkelt system. For eksempel kan FTP overføre filer mellom Linux- og Windows-systemer selv om disse to bruker forskjellige filsystem.

Protokoller på Internett
Applikasjonslaget | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, SSH, IRC, SNMP ...
Transportlaget | TCP, UDP, SCTP, RTP, DCCP ...
Nettverkslaget | IPv4, IPv6, ARP, IPX ...
Datalink-laget | Ethernet, 802.11 WiFi, Token ring, FDDI, ...

## [rediger] Eksempler

- HTTP
- SMTP
- SNMP
- FTP
- XMPP
- Telnet
- FTAM
- APPC
- X.400
- SSH
- X.500
- IRC
- AFP
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
- SIP
- ITMS
- AIM
- BitTorrent

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../a/p/p/Applikasjonslaget.html»

Kategori: Kommunikasjonsteknologi

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- Català
- Česky
- Dansk
- English
- Français
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Slovenščina
- Svenska
- Tagalog
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文