# Bilde:Bass clarinet glicibarifono Catterini Bate.jpg

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

- Bilde
- Billedhistorikk
- Billedlenker
- Metadata

Last ned versjon med høy oppløsning (682×1709, 631 KB)

| Denne filen er fra Wikimedia Commons, og er en delt fil mellom alle Wikimedia-prosjekter.

## [edit] Summary

Description | Glicibarifono, a form of bass clarinet in C invented by Catterino Catterini of Padua in 1838, boxwood. Photographed at the Bate Collection at the University of Oxford.
Source | self-made
Date | created 26 Jul 2006
Author | Richard Holmes
Permission | Posted by copyright owner

## [edit] Licensing

I, the author of this work, hereby publish it under the following licenses:

| Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

| This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike license versions 2.5, 2.0, and 1.0

You may select the license of your choice.

## Billedlenker

Følgende sider har lenker til denne filen:

- Bassklarinett

## Metadata

Denne filen inneholder tilleggsinformasjon, antagligvis fra digitalkameraet eller skanneren brukt til å lage eller digitalisere det. Hvis filen har blitt forandret fra utgangspunktet, kan enkelte detaljer kanskje være feilrepresentative.

Kameraprodusent | Canon
Kameramodell | Canon PowerShot A510
Orientation | Normal
Horisontal oppløsning | 72 dpi
Vertikal oppløsning | 72 dpi
Programvare brukt | QuickTime 7.1.2
File change date and time | 4. aug 2006 kl. 13:30
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/60 sec (0.016666666666667)
F Number | f/2.6
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | 26. jul 2006 kl. 15:04
Date and time of digitizing | 26. jul 2006 kl. 15:04
Lukkehastighet | 5.90625
Aperture | 2.75
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.75
Metering mode | Mønster
Flash | 89
Lens focal length | 5.8125 mm
Color space | sRGB
Sensing method | One-chip color area sensor

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../b/a/s/Bilde%7EBass_clarinet_glicibarifono_Catterini_Bate.jpg_5087.html»

##### Views

- Bilde
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk