# Digital Subscriber Line

### Z Wikipédie

DSL pripojenia
A typical DSL Modem

DSL alebo xDSL (Digital Subscriber Line, doslova „digitálne účastnícke vedenie/linka/prípojka“) je rodina technológií, ktoré poskytujú digitálny prenos údajov po drôtoch miestnej telefónnej siete. DSL pôvodne znamenalo Digital Subscriber Loop, hoci v posledných rokoch mnohí prijali Digital Subscriber Line ako pre marketing prijateľnejší termín najpopulárnejšej z verzií DSL - ADSL po UNE.

Rýchlosť downloadu DSL typicky siaha od 128 kilobitov za sekundu (kbit/s) do 24,000 kbit/s v závislosti na použitej technológii DSL a úrovne služby. Rýchlosť uploadu je nižšia ako rýchlosť downloadu pri Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) a rovná rýchlosti downloadu pri Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL).

V súčasnej dobe sa v prístupovej sieti na metalických pároch používajú tieto prenosové technológie xDSL:

- IDSL (ISDN DSL)
- HDSL (High-bitrate DSL)
- SDSL (Single pair Digital Subscriber Line)
- ADSL (Asymetrical DSL)
- VDSL (Very high-bitrate DSL)
- RADSL (Rate Adaptation DSL)
- BDSL (Brodadcast DSL)

## [úprava] História

Technológia DSL bola pôvodne implmentovaná ako súčasť špecifikácie ISDN.

Technológia ADSL sa datuje do roku 1988, kedy Joe Lechleider z Bellcore (dnes Telcordia Technologies) adaptovala DSL, aby nieslo digitálny signál v nevyužitom frekvenčnom spektre dostupnom na vedeniach krútenej dvojlinky, ktoré vedú medzi ústredňou telefonickej spoločnosti a areálom zákazníka.[1]

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../d/i/g/Digital_Subscriber_Line_4988.html"

Kategórie: Digital Subscriber Line | Pripojenia na internet

##### Views

- Článok
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- Bosanski
- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Français
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Shqip
- Српски / Srpski
- Suomi
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文