# Charakteristika regulácie (elektrický točivý stroj)

### Z Wikipédie

Ide o pohľad na reguláciu elektrických točivých strojov z dvoch hľadísk:

- vplyv na účinnosť stroja
- vplyv na zaťažovacie charakteristiky stroja

Regulácia z hľadiska vplyvu na účinnosť stroja može byť:

- Bezstratová – pomer výkonu a príkonu je rovnaký pred aj po regulácii (rovnaká účinnosť).
- Stratová – pomer výkonu a príkonu po regulácii je nižší ako pred reguláciou (znížená účinnosť).

Regulácia z hľadiska vplyvu na zaťažovacie charakteristiky stroja

- Tvrdá – tvar priebehu charakteristiky sa nezmení, iba sa posunie
- Mäkká – zmení sa tvar (sklon) priebehu charakteristiky, pričom takáto zmena charakteristiky je nepriaznivá

Tento článok je zatiaľ tzv. "výhonok". Text môžeš doplniť alebo zmeniť, keď hore klikneš na záložku "úprava".

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../c/h/a/Charakteristika_regul%C3%A1cie_%28elektrick%C3%BD_to%C4%8Div%C3%BD_stroj%29.html"

Kategórie: Nezaradené výhonky | Elektrické stroje

##### Views

- Článok
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj