# AA batéria

### Z Wikipédie

Štyri AA batérie.

AA batéria je galvanický článok štandardizovaných rozmerov - dĺžky 50 mm a priemeru 14,2 mm.

Pomenovanie batéria je v skutočnosti nesprávne, keďže ide o jednotlivé články (tiež nazývané monočlánky). Články rozmeru AA sa hovorovo nazývajú tiež tužková baterka. Keďže ide o uzavreté články s viazaným elektrolytom, zaužíval sa tiež pojem suchý článok.

## [úprava] Druhy článkov rozmeru AA

V rozmere AA sa vyrába niekoľko druhov článkov:

- lacný zinkovo-burelový (Leclanchéov) článok s napätím okolo 1.5 V
- o niečo drahší alkalický článok s podobným napätím a výrazne väčšou kapacitou
  - variant alkalického článku ponúkaný ako nabíjateľná (akumulátor), má však malý počet nabíjacích cyklov a dosť problematické nabíjanie
- NiCd akumulátor, napätie je okolo 1.2V a kapacitami vyše 1000 mAh
- NiMH akumulátor s napätím okolo 1.2V a kapacitami až 2300 mAh, majú však obvykle menšie dovolené prúdové zaťaženie ako NiCd

## [úprava] Alternatívne značenie

Články rozmeru AA sa zvyknú označovať aj ako LR6 (IEC), 15A (ANSI/NEDA), R6, MN1500, AM3, UM3 alebo HP7.

## [úprava] Použitie

Používajú sa v elektronických zariadeniach, kde sa nekladie až taký dôraz na miniatúrne rozmery (tam sú preferované AAA) a je podstatnejšia väčšia výdrž. Príklady použitia sú napríklad predné svetlo na bicykli, discman, rôzne hračky.

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../a/a/_/AA_bat%C3%A9ria_1efd.html"

Kategórie: Elektrické batérie | Elektronika

##### Views

- Článok
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- English