# Cementačná oceľ

### Z Wikipédie

Cementačná oceľ je druh nelegovaných a nízkolegovaných ocelí s obsahom uhlíka najviac 0,25 %.

Sú tvárne ale zle kaliteľné, preto sa po vytvarovaní ešte nauhličia v atmosfére. Nauhličovacie teploty sú približne od 880 °C do 1 050 °C. Pri týchto teplotách uhlík difunduje do hĺbky asi 0,1 až 0,3 mm.

Po nauhličení sa dá povrch zakaliť a jadro ostane húževnaté.

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org../../../c/e/m/Cementa%C4%8Dn%C3%A1_oce%C4%BE.html"

Kategória: Druhy ocelí

##### Views

- Článok
- Diskusia
- Aktuálna verzia

##### Hľadaj

##### Iné jazyky

- English