Glasbene vilice - Wikipedija, prosta enciklopedija

# Glasbene vilice

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Glasbene vilice s frekvenco 659 Hz (ton e2)

Glasbene vilice so jeklena priprava v obliki črke Y in služijo kot pripomoček pri uglaševanju glasbil.

Ob mehanskem vzburjenju (udarcu) se praviloma tresejo s frekvenco tona a1. Glede na različne sodobne uglasitve tona a1 so trenutno na tržišču vilce z uglasitvijo na 440, 441, 442, 443 in 444 Hz. Ko so vilice v stanju nihanja, jih s spodnjim delom postavimo na leseno podlago (klavir, miza, ipd.), na katero se prenašajo tresljaji in deluje kot dodaten resonator; glasbene vilice šele takrat dobro zaslišimo.

## [uredi] Glej tudi

- tabela tonskih frekvenc

  Ta glasbeni članek je škrbina. Slovenski Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../g/l/a/Glasbene_vilice.html«

Kategoriji: Glasbene škrbine | Akustika

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Bahasa Indonesia
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska