Francisova turbina - Wikipedija, prosta enciklopedija

# Francisova turbina

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Francisova vodna turbina

Francisova vodna turbina je nadtlačna turbina radialno-aksialnega tipa in je najpogosteje uporabljena vodna turbina, saj je primerna za srednje pretoke in srednje padce, kakršne ima večina virov vodne energije. Moč turbine je odvisna od pretoka vode in smeri toka vode glede na lopatice gonilnika. Sodobne Francisove turbine imajo spiralno ohišje, ki se uporablja pri tlačnih višinah od 15 do 500 m. Pri padcih do 15 m doteka voda do turbine po odprtih kanalih – jaških. Izkoristek take turbine je 0,9.

Francisova turbina so lahko:

- horizontalna
- vertikalna

## [uredi] Sestava

- Spiralno ohišje
- Vodilne lopate
- Gonilnik
- Sesalna cev (difuzor ali aspirator)

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../f/r/a/Francisova_turbina.html«

Kategorija: Turbine

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje