BVP-2 - Wikipedija, prosta enciklopedija

# BVP-2

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

BVP-2
Opis
Tip: | gosenično oklepno pehotno bojno vozilo
Posadka: | 3+7
Uvedeno v službo: |
Proizvajalec: |
Mere
Dolžina: | 6,7 m
Širina: | 3,2 m
Maksimalna višina: | 2,3 m
Najmanjša razdalja od tal: |
Medosna razdalja 1.-2./2.-3. os: |
Teža: |
Polna teža: |
Pogon
Motor: | UTD-20, dizel, V 1200, 600 KM
Pogon: |
Obrati: | 2.000/min
Menjalnik: | 5+1, mehanski, sinhronizirani
Razmerje moč/masa: | 21,43 KM
Zmogljivost
Največja hitrost: | 65 km/h
Največja hitrost v vodi: | 7 km/h
Pospešek 0-50 (km/h): |
Akcijski radij: |
Karakteristike
Pristopni kot (spredaj): |
Pristopni kot (zadaj): |
Posoda za gorivo: |
Bredenje: |
Vzpon: | 40%
Bočni nagib: | 30%
Jarek: | 2,5 m
Navpična ovira: | 0,7 m
Rajdni krog: | na mestu
Pnevmatike: |
Zavore: |
Obese: |
Oprema
Električni sistem: | 24V
RKB sistem: | centralni filter in nadpritisk
Naprava za nočno opazovanje: | Da
Oklep
Oklep trupa (sprednji, stranski, zadaj): |
Oklep kupole (sprednji, stranski, zadaj): | {{{cupola_armour_front_side_back}}}
Oborožitev
Mitraljez: | PKT 7,62x51 mm
Top: | 30 mm 2A-42
Bojni tovor: |
Drugo: | lanser protioklepnih raket AT-5
Bojna uporaba
{{{boj}}}

BVP-2 je gosenično oklepno pehotno bojno vozilo, ki je slovaška različica sovjetskega BMP-1.

## [uredi] Glej tudi

- Seznam goseničnih oklepnih transporterjev in pehotnih bojnih vozil

  Ta članek o vojaškem vozilu je škrbina. Slovenski Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../b/v/p/BVP-2_91ae.html«

Kategoriji: Škrbine o vojaških vozilih | Pehotna bojna vozila

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje