Gostota električnega toka - Wikipedija, prosta enciklopedija

# Gostota električnega toka

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Gostôta eléktričnega tóka, pogosto tudi kar gostôta tóka (oznaka j), je določena kot kvocient med električnim tokom I in presekom S, skozi katerega teče tok.

Mednarodni sistem enot določa za gostoto električnega toka izpeljano enoto A/m².

Gostoto električnega toka lahko obravnavamo kot vektorsko količino j, usmerjeno pravokotno na ploskev v isti smeri, kot teče električni tok. Zategadelj velja:

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../g/o/s/Gostota_elektri%C4%8Dnega_toka.html«

Kategorija: Elektrika in magnetizem

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Français
- 한국어
- Русский