Feritno jeklo - Wikipedija, prosta enciklopedija

# Feritno jeklo

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Ta članek (oz. del članka) je slogovno neurejen. Pomagajte nam ga urediti.
Po končanem delu sporočilo odstranite.

Elementi, ki zožujejo avstenitno področje so: Si, Cr, Mo, W, Ti, V, Al, P. Po določeni vsebnosti zlitinskih elementov se avstenit ne pojavi več niti pri višjih temperaturah; torej le ferit; feritna jekla. Feritnih jekel ni mogoče toplotno obdelati, ker nimajo faznih premen v trdnem. Lastnosti lahko spreminjamo s hladno deformacijo in rekristalizacijkim žarjenjem. Feritna jekla se pri plastičnem preoblikovanju manj utrjujejo kot avstenitna. Če zlitinski elementi ne tvorijo karbidov, nagibajo feritna jekla k tvorbi grobega zrna. Feritna jekla so magnetna in odporna proti koroziji.

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../f/e/r/Feritno_jeklo.html«

Kategoriji: Slogovno nepopolni članki | Jeklo

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje