Gostota toplotnega toka - Wikipedija, prosta enciklopedija

# Gostota toplotnega toka

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Gostôta toplôtnega tóka (oznaka j) je fizikalna količina, ki pove, koliko toplote na enoto površine preteče v časovni enoti med dvema telesoma v toplotnem stiku, oziroma kolikšen je toplotni tok P na enoto površine:

Skladno z 2. zakonom termodinamike teče toplotni tok spontano vedno le v smeri od telesa z višjo temperaturo k telesu z nižjo. Gostota toplotnega toka je zgled gostote energijskega toka.

V stacionarnem stanju lahko gostoto toplotnega toka v toplotnem stiku z dano površino in debelino l med telesoma, med katerima obstaja temperaturna razlika ΔT, izrazimo z enačbo

Sorazmernostni koeficient λ je koeficient toplotne prevodnosti. Z negativnim predznakom upoštevamo, da za pozitivne vrednosti Δ T teče toplotni tok v smeri od telesa z višjo temperaturo proti telesu z nižjo.

V splošnem primeru, ko se temperatura spreminja od točke do točke v prostoru, moramo namesto zgornje enačbe zapisati splošnejšo enačbo

Oznaka ∇ označuje gradient temperature.

Mednarodni sistem enot določa za merjenje gostote toplotnega toka enoto W/m2.

## [uredi] Glej tudi

- prevajanje toplote

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../g/o/s/Gostota_toplotnega_toka.html«

Kategoriji: Fizikalne količine | Termodinamika

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje