Figura:本谷川.JPG - Wikipedia

# Figura:本谷川.JPG

### Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë

- Figura
- Historia e skedës
- Lidhje skedash
- Metadata

Shkarkoni versionin me rezolucion më të lartë (1600x1200, 1484 KB)

| Kjo skedë ndodhet tek projekti Wikimedia Commons. Ju lutem shikoni faqen përshkruese që ndodhet atje.

Description | hontanikawa
Source | Σ64
Date | 2006 4/30
Author | Σ64
Permission | GFDL

## [edit] Licensing

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Lidhje skedash

Këto faqe lidhen tek kjo skedë:

- Përdoruesi:Puntori/Foto

## Metadata

Kjo skedë përmban hollësira të tjera të cilat mund të jenë shtuar nga kamera ose skaneri dixhital që është përdorur për ta krijuar. Në qoftë se skeda është ndryshuar nga gjendja origjinale, disa hollësira mund të mos pasqyrojnë skedën e tanishme.

Prodhuesi i kamerës | Canon
Modeli i kamerës | Canon IXY DIGITAL 400
Orientimi | Normal
Rezolucioni horizontal | 180 dpi
Rezolucioni vertikal | 180 dpi
Data dhe ora e ndryshimit të skedës | 30 Prill 2006 12:56
Pozicioni Y dhe C | 1
Kohëzgjatja e ekspozimit | 1/125 sec (0.008)
Numri F | f/2.8
Versioni Exif-it | 2.2
Data dhe koha e prodhimit të të dhënave | 30 Prill 2006 12:56
Data dhe ora e digjitalizimit | 30 Prill 2006 12:56
Lloji i ngjeshjes së figurës | 5
Shpejtësia e mbyllësit | 6.96875
Apertura | 2.96875
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.96875
Metering mode | Pattern
Blici | 24
Gjatësia e vatrës | 7.40625 mm
Hapësira e ngjyrave | sRGB
Focal plane X resolution | 5714.2857142857
Focal plane Y resolution | 5714.2857142857
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Digital zoom ratio | 1
Scene capture type | Standard

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org../../../%E6%9C%AC/%E8%B0%B7/%E5%B7%9D/Figura%7E%E6%9C%AC%E8%B0%B7%E5%B7%9D.JPG_ba66.html"

##### Views

- Figura
- Diskutimet
- Versioni i tanishëm

##### Kërko