Figura:Lingcod3.JPG - Wikipedia

# Figura:Lingcod3.JPG

### Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë

- Figura
- Historia e skedës
- Lidhje skedash
- Metadata

Shkarkoni versionin me rezolucion më të lartë (2235x1676, 2825 KB)

| Kjo skedë ndodhet tek projekti Wikimedia Commons. Ju lutem shikoni faqen përshkruese që ndodhet atje.

## [edit] Summary

Taken by Magnus Kjaergaard at Monterey Bay, California. It is a Lingcod (Ophiodon elongatus).

## [edit] Licensing

| This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License

## Lidhje skedash

Këto faqe lidhen tek kjo skedë:

- Përdoruesi:Puntori/Foto

## Metadata

Kjo skedë përmban hollësira të tjera të cilat mund të jenë shtuar nga kamera ose skaneri dixhital që është përdorur për ta krijuar. Në qoftë se skeda është ndryshuar nga gjendja origjinale, disa hollësira mund të mos pasqyrojnë skedën e tanishme.

Prodhuesi i kamerës | Canon
Modeli i kamerës | Canon PowerShot A620
Orientimi | Normal
Rezolucioni horizontal | 180 dpi
Rezolucioni vertikal | 180 dpi
Data dhe ora e ndryshimit të skedës | 17 Qershor 2006 11:34
Pozicioni Y dhe C | 1
Kohëzgjatja e ekspozimit | 1/500 sec (0.002)
Numri F | f/8
Versioni Exif-it | 2.2
Data dhe koha e prodhimit të të dhënave | 17 Qershor 2006 11:34
Data dhe ora e digjitalizimit | 17 Qershor 2006 11:34
Lloji i ngjeshjes së figurës | 5
Shpejtësia e mbyllësit | 8.96875
Apertura | 6
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.96875
Metering mode | Pattern
Blici | 73
Gjatësia e vatrës | 7.3 mm
Hapësira e ngjyrave | sRGB
Focal plane X resolution | 10816.901408451
Focal plane Y resolution | 10816.901408451
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Manual exposure
White Balance | Manual white balance
Digital zoom ratio | 1
Scene capture type | Standard

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org../../../l/i/n/Figura%7ELingcod3.JPG_fa5c.html"

##### Views

- Figura
- Diskutimet
- Versioni i tanishëm

##### Kërko