Figura:GPS Receivers.jpg - Wikipedia

# Figura:GPS Receivers.jpg

### Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë

- Figura
- Historia e skedës
- Lidhje skedash
- Metadata

Shkarkoni versionin me rezolucion më të lartë (1000x619, 100 KB)

| Kjo skedë ndodhet tek projekti Wikimedia Commons. Ju lutem shikoni faqen përshkruese që ndodhet atje.

- en: GPS receivers from Trimble, Garmin und Leica
- de: GPS-Empfangsgeräte von Trimble, Garmin und Leica
- Author: photo taken by german wikipedian Stefan Kühn
- Source: de.wikipedia first upload. 13:56, 27. Jun 2003 . . Stefan Kühn (102677 Byte) (GPS Empfangsgeräte)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Lidhje skedash

Këto faqe lidhen tek kjo skedë:

- GPS

## Metadata

Kjo skedë përmban hollësira të tjera të cilat mund të jenë shtuar nga kamera ose skaneri dixhital që është përdorur për ta krijuar. Në qoftë se skeda është ndryshuar nga gjendja origjinale, disa hollësira mund të mos pasqyrojnë skedën e tanishme.

Titulli i figurës | EPSON DSC picture
Prodhuesi i kamerës | SEIKO EPSON CORP.
Modeli i kamerës | PhotoPC 3000Z
Orientimi | Normal
Rezolucioni horizontal | 480 dpi
Rezolucioni vertikal | 480 dpi
Softueri i përdorur | v321-78
Data dhe ora e ndryshimit të skedës | 25 Qershor 2003 11:53
Pozicioni Y dhe C | 2
Kohëzgjatja e ekspozimit | 10/319 sec (0.031347962382445)
Numri F | f/2
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 100
Versioni Exif-it | 2.1
Data dhe koha e prodhimit të të dhënave | 25 Qershor 2003 11:53
Data dhe ora e digjitalizimit | 25 Qershor 2003 11:53
Lloji i ngjeshjes së figurës | 1
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2
Metering mode | Pattern
Burimi i dritës | I panjohur
Blici | 1
Gjatësia e vatrës | 7 mm
Hapësira e ngjyrave | sRGB

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org../../../g/p/s/Figura%7EGPS_Receivers.jpg_d625.html"

##### Views

- Figura
- Diskutimet
- Versioni i tanishëm

##### Kërko