சீராக்கி - தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamil Wikipedia)

# சீராக்கி

### கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.

சைன் அலை சமிக்கைகள் அரை அலைச் சீராக்கம், முழு அலைச் சீராக்கம் செய்யப்பட்டபின்

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர் மின்னோட்டமாக மாற்றும் இலத்திரனியல் கருவி சீராக்கி (Rectifier) அகும். இச்செயல்பாடு சீராக்கம் எனப்படும். அதாவது, தொடர் திசை மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும் மின்னோட்டத்தை சீராக்கி ஒரே திசையில் நேர் மின்னோட்டமாக்கும் கருவி சீராக்கி எனப்படும்.

நேர்மின்னோட்டம் தூய நேரோட்ட அலையாகவே பொதுவாக கருதப்படுவதுண்டு. ஆனால், சீராக்கியில் இருந்து நேரோட்ட அலை தூய நேரோட்ட அலையாக அமைவது இல்லை. மின்னோட்டம் ஒரே துருவத்தில் (நேர் அரைப்பகுதி) வெளிப்படுவதையே நேர்மின்னோட்டம் என்று குறிக்கப்படும். சீராக்கியிலிருந்து வரும் மின்னோட்ட அலையை வடிச்சுற்றுக்கள் ஊடாக செலுத்துமிடத்து பயப்பில் தூய நேரோட்ட அலையை பெற முடியும்.

சீராக்கம், சீரமைப்பின் வெளிப்பாட்டினை பொறுத்து இரு வகைப்படும், அவை:

  - அரை அலைச் சீராக்கம்
  - முழு அலைச் சீராக்கம்

"http://ta.wikipedia.org../../../%E0%AE%9A/%E0%AF%80/%E0%AE%B0/%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF.html" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

பக்க வகைகள்: இலத்திரனியல்

##### Views

- கட்டுரை
- உரையாடல்
- நடைமுறையிலுள்ள திருத்தம்

##### தேடு

##### ஏனைய மொழிகள்

- English