బొమ్మ:InternalIntegratedCircuit2.JPG - వికిపీడియా

# బొమ్మ:InternalIntegratedCircuit2.JPG

### వికీపీడియా నుండి

- బొమ్మ
- బొమ్మ చరిత్ర
- లింకులు

మరింత స్పష్టమైన కూర్పును డౌనులోడు చేసుకోండి (777x684, 198 KB)

ఇది ఉమ్మడి అప్‌లోడు ఫైలు. ఇతర ప్రాజెక్టుల్లో వాడుతూ ఉండి ఉండొచ్చు.

- Microprocessor manufactured by photographic process. This microprocessor works 4.8 Ghz, used the image processing of Gyroscan 6,2 Tesla. First parts manufactured nanotecnology, works submerged in liquid Nitrogen, the temperature of −190° C FPW (Full Power Works).

- Microcircuito produzido pelo processo fotográfico de multicamadas. Este microprocessador trabalha numa freqüência de 4.8 Ghz, utilizado para o processamento de imagens do Gyroscan 6,2 Tesla. É um dos primeiros componentes de larga escala de produção de nanotecnologia. Trabalha imerso em Nitrogênio líquido, sua temperatura de funcionamento à plena potência é de −190° C.

(Picture by Angeloleithold 2004, Dec.)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## లింకులు

కింది పేజీలలో ఈ ఫైలుకు లింకులు ఉన్నాయి:

- సభ్యుడు:Mpradeep/SandBox

Retrieved from "http://te.wikipedia.org../../../i/n/t/%E0%B0%AC%E0%B1%8A%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AE%7EInternalIntegratedCircuit2.JPG_3fc8.html"

##### Views

- బొమ్మ
- చర్చ
- ప్రస్తుతపు కూర్పు

##### అన్వేషణ