ฟาเรนไฮต์ - วิกิพีเดีย

# ฟาเรนไฮต์

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟาเรนไฮต์คือชนิดเสกลค่าวัดอุณหภูมิชนิดหนึ่ง ที่ถูกตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน นายเกเบรียล ฟาเรนไฮต์ (1686-1736) โดยที่ค่าเสกลฟาเนรไฮต์นี้ มีจุดเยือกแข็งอยู่ที่ 32 องศา โดยปกติจะเขียนว่า 32°F หรือ 32°ฟ และมีจุดเดือดที่ 212 องศา โดยที่มีระยะห่างระหว่างจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดของน้ำคือ 180 องศา โดยที่ 1 องศาในเสกลฟาเรนไฮต์นี้ มีค่าเท่ากัน 5/9 ของ 1 เคลวิน (ซึ่งก็คือ 1 องศาเซลเซียส) และที่ลบ 40 องศาฟาเรนไฮต์เท่ากับติดลบ 40 องศาเซลเซียส

## [แก้] ในปัจจุบัน

เสกลค่าวัดอุณหภูมิฟาเรนไฮต์นี้ ได้ถูกนำไปใช้ในมาตรวัดมาตราฐานของประเทศอังกฤษคู่กับหน่วยวัดอื่น ๆ เช่น ไมล์ ปอนด์ เมื่อนานมาแล้ว แต่ในปัจจุบันนั้น ประเทศอังกฤษได้หันมาใช้หน่วยต่าง ๆ ของระบบเอสไอ (SI) แทน ทำให้ได้มีการเปลี่ยนมาใช้เสกลค่าวัดอุณหภูมิเซลเซียสและเคลวินแทน

ประเทศที่มีการใช้หน่วยฟาเรนไฮต์ในปัจจุบันได้แก่ประเทศที่ยังใช้หน่วยมาตรวัดมาตราฐานของอังกฤษเก่า ซึ่งได้แก่สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ คอสตาริกา เปอร์โตริโก

สเกลอุณหภูมิ
เซลเซียส | ฟาเรนไฮต์ | เคลวิน
เดลิเซิล | เลย์เดน | นิวตัน | แรงคิน | โรเมอร์ | เรอเมอร์
สูตรการแปลงอุณหภูมิ

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%9F/%E0%B8%B2/%E0%B9%80/%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C.html".

หมวดหมู่: หน่วยวัดอุณหภูมิ | หน่วยอังกฤษ

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Interlingua
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文