RX-77 กันแคนน่อน - วิกิพีเดีย

# RX-77 กันแคนน่อน

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กันแคนน่อน เป็นหนึ่งในโมบิลสูทที่พัฒนาในโปรเจ็คต์Vของสหพันธ์โลกเพื่อใช้ต่อสู้กับโมบิลสูทของราชอาณาจักรซีอ้อน กันแคนน่อนมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากกว่าRX-75 กันแทงก์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยานพาหนะมากกว่า

กันแคนน่อนรุ่นแรกคือ'RX-77-1A กันแคนน่อนAซึ่งมีเกราะที่หนาทำให้การขับเคลื่อนต่ำกว่าที่ควร ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในรุ่นที่สองคือRX-77-2 กันแคนน่อน กันแคนน่อนมีอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ 240 มม.ประทับบนบ่าทั้งสองข้างสำหรับใช้ยิงสนับสนุนในระยะกลาง ที่หัวติดตั้งปืนวัลแคน 60 มม. โครงสร้างของกันแคนน่อนเป็นระบบคอร์บล็อกซึ่งใช้ยานขับไล่ FF-X7 คอร์ไฟเตอร์ เป็นห้องควบคุมและสามารถบินหนีออกมาได้ในยามคับขัน กันแคนน่อนยังเป็นโมบิลสูทรุ่นแรกที่สามารถใช้งานบีมไรเฟิลได้ เนื่องจากบรรทุกกระสุนปืนใหญ่ได้จำกัดและไม่มีอาวุธสำหรับต่อสู้ในระยะประชิดตัวจึงเป็นจุดอ่อน ปืนใหญ่สองกระบอกนี้สามารถติดตั้งสเปรย์มิสไซล์ลันเชอร์แทนได้

มีกันแคนน่อนเพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกทำลายจากการโจมตีหน่วยรบของซีอ้อนที่ไซด์ 7 ภายใต้การบัญชาการของชาร์ อัซนาเบิ้ล ซึ่งกันแคนน่อนเครื่องนี้ได้ประจำการกับยานชั้นเปกาซัส ไวต์เบส โดยมีพลเรือน ไค ชิเด็น เป็นนักบิน ในฉบับหนังตัดต่อใหม่ ยานไวต์เบสยังได้กันแคนน่อนเครื่องที่สองเข้าประจำการแทนกันแทงก์โดยมี ฮายาโตะ โคบายาชิ เป็นนักบิน กันแคนน่อนเป็นโมบิลสูทเพียงรุ่นเดียวจากโปรเจ็คต์Vที่ได้เข้าสู่การผลิตจำนวนจำกัดและในภายหลังยังมีRX-77D กันแคนน่อนรุ่นผลิตจำนวนมาก ซึ่งเป็นกันแคนน่อนที่ปรับโครงสร้างโดยปรับระบบคอร์บล็อกออกไปและใช้เกราะโลหะผสมไททาเนี่ยมกับเซรามิคแทนลูน่าไททาเนี่ยม ปืนใหญ่แฝดซึ่งเป็นอาวุธหลักถูกลดขนาดลงมาเหลือ 200 มม. กันแคนน่อนรุ่นผลิตจำนวนมากมีท่อขับดันมากกว่าของรุ่นต้นแบบจึงมีความคล่องตัวสูงกว่า แต่ในภายหลังกลับไม่มีการผลิตจำนวนมากตามที่วางแผนไว้

รุ่นต้นแบบของกันแคนน่อนยังได้รับการพัฒนาต่อไปเป็นRX-77-3 กันแคนน่อนรุ่นติดตั้งอาวุธหนักซึ่งเน้นการใช้งานแบบเดี่ยวแทนการเป็นหน่วยสนับสนุนโดยปรับปรุงเกราะและอาวุธที่ติดตั้งให้ดีขึ้น กันแคนน่อนรุ่นติดตั้งอาวุธหนักนับเป็นรุ่นที่ประสพความสำเร็จและได้รับการปรับปรุงต่อมาเป็นRX-77-4 กันแคนน่อนทูว์ ซึ่งใช้บีมแคนน่อนติดเซ็นเซอร์เล็งเป้าแทนปืนใหญ่แฝด เนื่องจากไม่ต้องแบกน้ำหนักของกระสุนปืนใหญ่ กันแคนน่อนทูว์จึงมีความคล่องตัวสูงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้มาก

## [แก้] ข้อมูลพื้นฐาน

### [แก้] RX-77-1A กันแคนน่อนA

ประเภท โมบิลสูทปืนใหญ่รุ่นต้นแบบ
ความสูงถึงหัว 17.5 เมตร
น้ำหนักพื้นฐาน 51 ตัน น้ำหนักเต็มพิกัด 72 ตัน
วัสดุของเกราะ โลหะผสมลูน่าไททาเนี่ยม
กำลังเครื่อง 1380 กิโลวัตต์
อุปกรณ์
ปืนวัลแคน 60 มม., ปืนใหญ่, มิสไซล์พ็อด 3 ลำกล้อง, บีมไรเฟิล

### [แก้] RX-77-2 กันแคนน่อน

ประเภท โมบิลสูทปืนใหญ่รุ่นต้นแบบ
ความสูงถึงหัว 17.5 เมตร
น้ำหนักพื้นฐาน 51 ตัน น้ำหนักเต็มพิกัด 70 ตัน
วัสดุของเกราะ โลหะผสมลูน่าไททาเนี่ยม
กำลังเครื่อง 1380 กิโลวัตต์
อุปกรณ์
ปืนวัลแคน 60 มม., ปืนใหญ่ 240 มม., สเปรย์มิสไซล์ลันเชอร์, บีมไรเฟิล

### [แก้] RX-77D กันแคนน่อนรุ่นผลิตจำนวนมาก

ประเภท โมบิลสูทยิงสนับสนุนระยะกลางรุ่นผลิตจำนวนมาก
ความสูงถึงหัว 17.5 เมตร
น้ำหนักพื้นฐาน 51 ตัน น้ำหนักเต็มพิกัด 70.2 ตัน
วัสดุของเกราะ โลหะไททาเนี่ยมผสมเซรามิก
กำลังเครื่อง 1410 กิโลวัตต์
อุปกรณ์
ปืนวัลแคน 60มม., ปืนใหญ่ 200 มม., ปืนกล 90 มม., ปืนกล 100 มม.

### [แก้] RX-77-3 กันแคนน่อนรุ่นติดตั้งอาวุธหนัก

ประเภท โมบิลสูทปืนใหญ่รุ่นต้นแบบ
ความสูงถึงหัว 17.5 เมตร
น้ำหนักพื้นฐาน 58.6 ตัน น้ำหนักเต็มพิกัด 79.1 ตัน
กำลังเครื่อง 1380 กิโลวัตต์
อุปกรณ์
ปืนวัลแคน 60 มม., ปืนใหญ่ 240 มม., ระเบิด, บีมไรเฟิล

### [แก้] RX-77-4 กันแคนน่อนทูว์

ประเภท โมบิลสูทปืนใหญ่รุ่นต้นแบบ
ความสูงถึงหัว 18 เมตร
น้ำหนักพื้นฐาน 52.7 ตัน
อุปกรณ์
ปืนวัลแคน, บีมแคนน่อน, ระเบิด, บีมไรเฟิล

## [แก้] ดูเพิ่ม

- โมบิลสูท ซีรี่ RX-78

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../r/x/-/RX-77_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99_8d85.html".

หมวดหมู่: กันดั้มโมบิลซูท

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- English
- 한국어
- 日本語