Аберація оптичних систем - Вікіпедія

# Аберація оптичних систем

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

  Цей термін має також інші значення. Дивись Аберація

Аберáція (лат. aberratio — відхилення) — дефект, похибка зображень, що формуються оптичними системами. А. о. с. проявляється в тому, що зображення втрачають чіткість і не точно відповідають зображеним об'єктам.

Найпоширенішими є такі види аберацій:

- сферична аберація — дефект зображення, при якому промені, випущені однією точкою, котрі проходять поблизу оптичної осі системи і промені котрі проходять на віддалі від оптичної осі не збираються в одну точку;
- кома — аберація, котра виникає при косому проходженні променів через оптичну систему;
- астигматизм — виникає при проходженні через систему сферичної світлової хвилі, у випадку, коли пучки променів з однієї точки не перетинаються в одній точці а розташовуються в двох взаємно перпендикулярних відрізках;
- дисторсія — аберація, що призводить до геометричної відповідності між об`єктом та його зображенням.

Також до аберацій відносять кривину поля зображення.

Оптичні системи можуть володіти кількома типами аберацій одночасно. Усунення аберацій часто є дуже складною проблемою. Вищенаведені типи аберацій називаються геометричними. Поряд з ними існують такі аберації як хроматична, зв'язана з коефіцієнтом заломлення світла, внаслідок хвильової структури світла аберації виникають також внаслідок дифракції світла. Такі аберації усунути неможливо, але впливають на якість зображення вони значно менше.

Див. також: Аберація світла (в астрономії).

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B1/%D0%B5/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.html"

Категорії: Оптика | Світлотехніка

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Català
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文