Безпосередня адресація - Вікіпедія

# Безпосередня адресація

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Безпосере́дня адреса́ція — метод адресації пам'яті, де один з операндів знаходиться в регістрі процесора, а інший є константою, значення якої зберігається безпосередньо у відповідному полі машинної команди.

       +------+-----+-----+----------------+
       | ADD  | R1  | R2  |  константа     |    R1 := R2 + константа;
       +------+-----+-----+----------------+

На малюнку показаний типовий формат триадресної команди для реалізації безпосередньої адресації (типовий для RISC-архітектур). Для CISC-архітектур регістри R1 та R2 зазвичай співпадають.

В цьому методі адресації обчислення ефективної адреси не виконується взагалі, і в деяких архітектурах системи команд він взагалі не вважається методом адресації.

Розрядність константи та, відповідно, діапазон значень, залежать від конкретної архітектури. Наприклад, для архітектури DEC VAX, розрядність такої константи могла становити 6, 8, 16, або 32 біт. В RISC-архітектурах, як правило, розрядність константи є фіксованою і не може змінюватись.

## [ред.] Див. також

- Абсолютна адресація
- Індексна адресація
- Регістрова адресація
- Способи адресації переходів

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B1/%D0%B5/%D0%B7/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.html"

Категорія: Архітектура ЕОМ

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук