Аналогія гідродинамічна - Вікіпедія

# Аналогія гідродинамічна

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Аналóгія гідродинамíчна Якщо отвір труби і стрижень, що скручується матимуть однаковий профіль, то лінії течії збігатимуться із силовими лініями. Завдяки цьому, можна судити про розподіл дотичних напружень в стрижнях при крученні по розподілу швидкостей руху рідини в трубі того ж профілю.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BD/%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0.html"

Категорії: Опір матеріалів | Теоретична механіка

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук