Аварійний запас - Вікіпедія

# Аварійний запас

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Аварійний запас (рос. аварийный запас, англ. emergency reserve, нім. Reservevorrat) — запас матеріалів, палива або устаткування, що його створюють на підприємствах, щоб запобігти можливим зупинкам виробництва через перебої в постачанні та для ліквідації аварій. Аварійний запас розраховують, як правило, на таку кількість годин чи днів роботи підприємства, яка потрібна, щоб доставити чергову партію палива чи матеріалів або усунути аварію. Наприклад, на водоочисній станції системи підтримування пластового тиску створюють буферні ємності для резерву води, що забезпечує шестигодинну безперервність водопостачання при ремонтних зупинках або аваріях (поривах водоводів і т.д.).

## [ред.] Джерела

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

| У цієї статті немає інтервікі-посиланнь

| Цю сторінку необхідно дописати чи вдосконалити. Саме Ви можете допомогти проекту, зробивши це! Цей шаблон також треба замінити на конкретніший

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B2/%D0%B0/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81.html"

Категорії: Вікіпедія:Статті без інтервікі-посиланнь | Статті, які слід доробити | Техніка | Технології | Охорона праці

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук