Активоване вугілля - Вікіпедія

# Активоване вугілля

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Активóване вугíлля — одержують з органічних матеріалів (деревини, кістки, цукру, крові, горіхової шкаралупи) шляхом просочення розчином хлориду цинку (II) або карбонату калію і подальшого нагрівання при зменшенні повітря. Містить величезну кількість пор і тому має дуже велику поверхню (1 г вугілля має поверхню 800 м2), унаслідок чого має високу адсорбцію. Застосовують для очищення, розділення і екстракції різних речовин.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BA/%D1%82/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F.html"

Категорія: Адсорбенти

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文