Активний сенсор - Вікіпедія

# Активний сенсор

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Акт́ивний сéнсор (англ. Actvive Sensor) - сенсор, що випромінює власну електромагнетну енергію для опромінення місця зйомки. Радар часто використовується в системах дистанційного зондування і забезпечує власне мікрохвильове випромінювання. Блок спалаху фотокамери є простим прикладом активного сенсору.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BA/%D1%82/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80.html"

Категорія: Картографія

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук