Niobium - Wikipedia

# Niobium

### vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.

41 | sirkonium ← niobium → molibdeen

V
↑
Nb
↓
Ta

periodieke tabel

Algemeen
Naam, Simbool, Getal | niobium, Nb, 41
Chemiese reeks | oorgangsmetale
Groep, Periode, Blok | 5, 5, d
Voorkoms | metaalgrys
Atoommassa | 92.90638 (2) g/mol
Elektronkonfigurasie | [Kr] 4d4 5s1
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 12, 1
Fisiese Eienskappe
Toestand | vastestof
Digtheid (naby k.t.) | 8.57 g/cm³
Smeltpunt | 2750 K (2477 °C)
Kookpunt | 5017 K (4744 °C)
Smeltingswarmte | 30 kJ/mol
Verdampingswarmte | 689.9 kJ/mol
Warmtekapasiteit | (25 °C) 24.60 J/(mol·K)

Dampdruk
P/Pa | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k
teen T/K | 2942 | 3207 | 3524 | 3910 | 4393 | 5013

Atoomeienskappe
Kristalstruktuur | kubies vlakgesentreerd
Oksidasietoestande | 5, 3 (effens suur oksied)
Elektronegatiwiteit | 1.6 (Skaal van Pauling)
Ionisasie energieë (meer) | 1ste: 652.1 kJ/mol
2de: 1380 kJ/mol
3rde: 2416 kJ/mol
Atoomradius | 145 pm
Atoomradius (ber.) | 198 pm
Kovalente radius | 137 pm
Diverse
Magnetiese rangskikking | geen data
Elektriese weerstand | (20 °C) 152 nΩ·m
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 53.7 W/(m·K)
Termiese uitsetting | (25 °C) 7.3 µm/(m·K)
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 3480 m/s
Young se modulus | 105 GPa
Skuifmodulus | 38 GPa
Massamodulus | 170 GPa
Poissonverhouding | 0.40
Mohs se hardheid | 6.0
Vickers hardheid | 1320 MPa
Brinell hardheid | 736 MPa
CAS-registernommer | 7440-03-1
Vernaamste isotope

Hoofartikel: Isotope van Niobium
iso | NV | halfleeftyd | VM | VE (MeV) | VP
--- | --- | --- | --- | --- | ---
91Nb | sin | 6.8×102 y | e | - | 91Zr
91mNb | sin | 60.86 d | IO | 0.104e | 91Nb
92Nb | sin | 10.15 d | e | - | 92Zr
? | 0.934 | -
92Nb | sin | 3.47×107y | e | - | 92Zr
? | 0.561, 0.934 | -
93Nb | 100% | Nb is stabiel met 52 neutrone
93mNb | sin | 16.13 y | IO | 0.031e | 93Nb
94Nb | sin | 2.03×104 y | ß- | 0.471 | 94Mo
? | 0.702, 0.871 | -
95Nb | sin | 34.991 d | ß- | 0.159 | 95Mo
? | 0.765 | -
95mNb | sin | 3.61 d | IO | 0.235 | 95Nb

Verwysings

Niobium is 'n chemiese element in die periodieke tabel met die simbool Nb en atoomgetal van 41. Niobium is 'n seldsame sagte, grys, pletbare oorgangsmetaal wat in die mineraal niobiet aangetref word en word gebruik in verskeie legerings. Die bekendste legerings word gebruik om spesiale staalsoorte en sterk sweislaste te vervaardig. Niobium is ontdek in verskeie minerale ontdek wat aanvanklik as kolumbiete bekend gestaan het, nou niobiet genoem.

## [wysig] Kenmerkende eienskappe

Niobiem is 'n blink grys, pletbare metaal wat 'n blouerige tint verkry wanneer dit by kamertemperatuur vir 'n verlengde periode aan lug blootgestel word. Niobium se chemiese eienskappe is bykans identies aan dié van tantaal, wat reg onder niobium op die periodieke tabel voorkom.

Wanneer dit verwerk word moet niobium onder 'n beskermende atmosfeer geplaas word selfs by lae temperature. Die metaal begin om in lug by 200 °C te oksideer; met mees algemene oksidasietoestande van +3 en +5. Ander toestande is wel ook bekend.

## [wysig] Gebruike

Niobium het 'n aantal gebruike: dit is 'n bestandeel van sommige vlekvrye staalsoorte en in sommige nie-yster metaallegerings. Hierdie legerings is baie sterk en word dikwels gebruik in die konstruksie van pyplyne. Ander gebruike sluit in:

- Die metaal het 'n lae vangsdeursnee vir termiese neutrone en word dus in die kernnywerheid gebruik;
- Dit word ook in stawe vir boogsweiswerk van gestabiliseerde vlekvrye staalsoorte gebruik.
- Betekenisvolle hoeveelhede niobium in die vorm van hoë-suiwerheid ferronobium en nikkel-niobium word in nikkel-, kobalt- en ystergebaseerde superlegerings ingesluit wat op hul beurt gebruik word vir toepassings soos straalenjinonderdele, vuurpylonderdele en in hittebestande en verbrandingstoerusting.
- Niobium word ondersoek as 'n alternatief vir die gebruik van tantaal in kapasitore.
- Omdat niobium-metaal en sommige van sy legerings fisiologies inert (en dus hipoallergenies) is, word hulle gebruik in juwele en in mediese toestelle soos pasaangeërs. Niobium metaal wat behandel word met natriumhidroksied vorm 'n poreuse laag wat osseintegrasie aanhelp.[1]
- Saam met titaan, tantaal en aluminium kan Niobium ook elektries verhit en geanodiseer word na 'n wye verskeidenheid kleure deur van 'n proses gebruik te maak wat bekend staan as reaktiewe metaalanodisering. Dit maak die metaal aantreklik vir gebruik in juweliersware.
- Niobium kan ook by glas gevoeg word om 'n hoër refraksie-indeks te verkry, 'n eienskap wat belangrik is in die optiese nywerheid om dunner brilglase moontlik te maak.
- In 2005 het Sierra-Leone 'n muntstuk gemaak ter ere van Pous Johannes Paulus die Tweede wat bestaan het uit 24-karaat goud omring met 'n purper getinte Niobiumring.

Niobium word 'n supergeleier by kriogeniese temperature. By atmosferiese druk het dit die hoogste kritieke temperatuur van die suiwer element supergeleiers: 9.3 K. Niobium het ook die grootste magnetiese penetrasie-diepte van enige element. Verder is dit een van slegs drie suiwer element supergeleiers (vanadium en tegnesium is die ander twee) wat Tipe II supergeleiers is, wat beteken dat dit 'n supergeleier bly wanneer dit blootgestel word aan sterk magnetiese velde. Niobium-tin en niobium-titaanlegerings word gebruik vir drade in supergeleiermagnete wat in staat is om buitengewoon sterk magnetiese velde te produseer. Niobium word ook in die suiwer vorm gebruik om supergeleidende komponente vir partikelversnellers te vervaardig.

## [wysig] Geskiedenis

Niobium se naam is afkomstig uit Griekse mitologie en is vernoem na Niobe, die dogter van Tantalus. Die element is in 1801 deur Charles Hatchett ontdek. Hatchett het niobium in kolumbiet-erts ontdek wat in die 1750's deur John Winthrop, die eerste goewerneur van Connecticut na Engeland gestuur is. Daar het baie verwarring ontstaan oor die verskil tussen die nou-verwante niobium en tantaal en die probleem is eers in 1846 opgelos deur Heinrich Rose en Jean Charles Galissard wat die element toe herontdek het. Omdat Rose nie bewus was van Hatchett se werk nie, het hy die element 'n ander naam, Niobium gegee. In 1864 was Christian Blomstrand die eerste gewees om die suiwer metaal voor te berei deur niobiumchloried in 'n waterstof atmosfeer te reduseer.

Kolumbium (simbool Cb) was die aanvanklike naam wat Hatchett aan die element gegee het, maar Internasionale Vereniging van Suiwer en Toegepaste Chemie (IUPAC) het "niobium" as die amptelike naam vir element 41 in 1950 aanvaar meer as 'n 100 jaar na die omstredenheid ontstaan het.

## [wysig] Verspreiding

Niobium metaal

Die element word nooit in sy suiwer vorm in die natuur aangetref nie, maar kom wel voor in die minerale kolumbiet ((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6), kolumbiet-tantaliet oftewel koltan ((Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6), pirochlore ((Na,Ca)2Nb2O6OH,F) en eukseniet ((Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6).

Niobium bevattende minerale bevat ook dikwels tantaal. Groot neerslae niobxium is gevind saam met karbonatiet (koolstof-silikaat vulkaniese rotse) en ook as 'n bestandeel van pirochlore. Brisilië en Kanada is die hoofvervaardigers van niobium mineraalkonsentraat en groot reserwes bestaan ook in Nigerië, Kongo en in Rusland.

Ontsluit van "http://af.wikipedia.org../../../n/i/o/Niobium.html"

Kategorie: Chemiese elemente

##### Views

- Artikel
- Bespreking
- Huidige wysiging

##### Soek

##### Ander tale

- Bosanski
- Català
- Corsu
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Suomi
- Français
- Furlan
- Galego
- עברית
- हिन्दी
- Hrvatski
- Kreyòl ayisyen
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Lojban
- 한국어
- Kurdî / كوردی
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Latviešu
- Nahuatl
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Occitan
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- O'zbek
- Tiếng Việt
- 中文