ISO 8859-6 - Alemannische Wikipedia

# ISO 8859-6

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

| Dialäkt: Züridütsch (See)

ISO 8859-6, gnauer ISO/IEC 8859-6 au bekannt als Arabisch, isch en vo dr ISO zletscht 1999 aktualisierte Schtandard für d Informationstechnik zur Zeichekodierig mit acht Bit und dr sechsti Teil vo dr Normefamilie ISO/IEC 8859.

Die Zeiche, wo mit siebe Bit kodierbar sind, entspreched US-ASCII mit füehrendem Nullbit. Zuesätzlich zu de 95 darschtellbare ASCII-Zeiche (0x20–7E) kodiert ISO 8859-6 51 wiiteri (0xA0, A4, AC–AD, BB, BF, C1–DA, E0–F2), also insgesamt 146 vo theoretisch mögliche 256 (= 28). De Positione 0x00–1F und 0x7F–9F sind i ISO/IEC 8859 und demit ISO/IEC 8859-6 kei Zeiche zuegwiese. ISO-8859-6 jedoch bsetzt alli die Schtelle mit nöd darschtellbare Schtüürzeiche. Die mit siebe Bit kodierbare Zeiche entschpreched US-ASCII mit füehrendem Nullbit. Zuesätzlich zu de 95 darschtellbare ASCII-Zeiche (0x20–7E) kodiered alli ISO 8859-Variante 96 wiiteri (0xA0–FF), also insgesamt jewiils 191 vo theoretisch mögliche 256 (= 28). De Positione 0x00–1F und 0x7F–9F sind in ISO/IEC 8859 und demit ISO/IEC 8859-6 kei Zeiche zuegwise. ISO-8859-6 jedoch bsetzt alli die Schtelle mit nöd darschtellbare Schtüürzeiche.

ISO 8859-6 enthaltet zwar alli Buechschtabe vom arabische Alphabet, jedoch nöd die mitunder notwendige Vokalzeiche, drum wirds nöd sehr hüüfig iigsetzt. Die Zuesatzbuechschtabe us em Persische und andere Schprache fehled völlig.

## [ändere] Tabelle

ISO-8859-6 inklusive de Sonderzeiche, wo in ISO/IEC 8859-6 nöd enthalte sind
Code | …0 | …1 | …2 | …3 | …4 | …5 | …6 | …7 | …8 | …9 | …A | …B | …C | …D | …E | …F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0… | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI
1… | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US
2… | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | /
3… | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ?
4… | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
5… | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _
6… | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o
7… | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL
8… | PAD | HOP | BPH | NBH | IND | NEL | SSA | ESA | HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3
9… | DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA | SOS | SGCI | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC
A… | NBSP |  |  |  | ¤ |  |  |  |  |  |  |  | ، |  |  |
B… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ؟ |  |  |  | ؟
C… |  | ء | آ | أ | ؤ | إ | ئ | ا | ب | ة | ت | ث | ج | ح | خ | د
D… | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ |  |  |  |  |
E… | ـ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ى | ي | ً | ٌ | ٍ | َ | ُ
F… | ِ | ّ | ْ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SP (0x20, "space") isch s Leerzeiche, NBSP (0xA0, "non-breaking space") s feschte Leerzeiche und an 0xAD isch dr bedingti Trennschtrich (SHY, "soft hyphen"), wo normalerwiis nur am Zeileendi sichtbar isch.

## [ändere] Lueg au

ISO 8859
-1 | Latin-1, Weschteuropäisch
-2 | Latin-2, Oschteuropäisch
-3 | Latin-3, Südeuropäisch
-4 | Latin-4, Baltisch
-5 | Kyrillisch
-6 | Arabisch
-7 | Griechisch
-8 | Hebräisch
-9 | Latin-5, Türkisch
-10 | Latin-6, Nordisch
-11 | Thai
-13 | Latin-7, Baltisch
-14 | Latin-8, Keltisch
-15 | Latin-9, Weschteuropäisch
-16 | Latin-10, Südosteuropäisch

MacArabic

## [ändere] Weblinks

- Mapping bei Unicode.org

Der Artikel basiert uf ´ra freie Ibersetzung vum Artikel „ISO 8859-6“ us dr dytsche Wikipedia.

Vun "http://als.wikipedia.org../../../i/s/o/ISO_8859-6_8acb.html"

Kategorie: Artikel uf Züritüütsch | ISO 8859

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech

##### Anderi Sprooche

- Deutsch
- English
- 日本語
- Polski
- 中文