ISO 8859-8 - Alemannische Wikipedia

# ISO 8859-8

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

ISO 8859-8, gnauer ISO/IEC 8859-8 au bekannt als ISO-Hebräisch, isch en vo dr ISO zletscht 1999 aktualisierte Schtandard für di Informationstechnik zur Zeichekodierig mit acht Bit und dr achti Teil vo dr Normefamilie ISO/IEC 8859.

Die Zeiche, wo mit siebe Bit kodierbar sind, entspreched US-ASCII mit füehrendem Nullbit. Zuesätzlich zu de 95 darschtellbare ASCII-Zeiche (0x20–7E) kodiert ISO 8859-8 60 wiiteri (0xA0, A2–BE, DF, E0–FA, FD–FE), also insgesamt 155 vo theoretisch mögliche 256 (= 28). De Positione 0x00–1F und 0x7F–9F sind i ISO/IEC 8859 und demit ISO/IEC 8859-8 kei Zeiche zuegwiese. ISO-8859-8 jedoch bsetzt alli die Schtelle mit nöd darschtellbare Schtüürzeiche.

ISO 8859-8 enthaltet alli Konsonante vom hebräische Alphabet, aber nöd d Vokalzeiche.

## [ändere] Tabelle

ISO-8859-8 inklusiv dr in ISO/IEC 8859-8 nöd enthaltene Sonderzeiche
Code | …0 | …1 | …2 | …3 | …4 | …5 | …6 | …7 | …8 | …9 | …A | …B | …C | …D | …E | …F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0… | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI
1… | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US
2… | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | /
3… | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ?
4… | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
5… | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _
6… | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o
7… | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL
8… | PAD | HOP | BPH | NBH | IND | NEL | SSA | ESA | HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3
9… | DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA | SOS | SGCI | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC
A… | NBSP |  | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | × | « | ¬ |  | ® | ¯
B… | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | ÷ | » | ¼ | ½ | ¾ | ֯
C… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‗
E… | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ך | כ | ל | ם | מ | ן
F… | נ | ס | ע | ף | פ | ץ | צ | ק | ר | ש | ת |  |  | LTR | RTL |

SP (0x20, "space") isch s Leerzeiche, NBSP (0xA0, "non-breaking space") s feschte Leerzeiche und a 0xAD isch dr bedingti Trennschtrich (SHY, "soft hyphen"), wo normalerwiis nur am Zeilenendi sichtbar isch. An Position 0xFD–FE sitzed d Links-nach-Rechts- und Rechts-nach-Links-Marke (U+200E und U+200F).

## [ändere] Lueg au

ISO 8859
-1 | Latin-1, Weschteuropäisch
-2 | Latin-2, Oschteuropäisch
-3 | Latin-3, Südeuropäisch
-4 | Latin-4, Baltisch
-5 | Kyrillisch
-6 | Arabisch
-7 | Griechisch
-8 | Hebräisch
-9 | Latin-5, Türkisch
-10 | Latin-6, Nordisch
-11 | Thai
-13 | Latin-7, Baltisch
-14 | Latin-8, Keltisch
-15 | Latin-9, Weschteuropäisch
-16 | Latin-10, Südosteuropäisch

MacHebrew

## [ändere] Weblinks

- Mapping bei Unicode.org

Der Artikel basiert uf ´ra freie Ibersetzung vum Artikel „ISO 8859-8“ us dr dytsche Wikipedia.

Vun "http://als.wikipedia.org../../../i/s/o/ISO_8859-8_5ca3.html"

Kategorie: Sprochwüsseschaft | Computer | ISO 8859

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech

##### Anderi Sprooche

- Deutsch
- English
- Polski
- 中文