Pascal (Einheit) - Alemannische Wikipedia

# Pascal (Einheit)

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

Eiheit | Pascal
Symbol | Pa
Dimension | Druck (p)
SI | 1 kg/(m·s²) = 1 N/m²

| Dialäkt: Markgräflerisch (Ebringe)

S' Pascal isch d'SI-Eiheit vum Druck. Si heisst zue Ehre vum Blaise Pascal eso. Si isch definiert as

1 Pa = 1 kg/(m·s²) = 1 N/m².

Ei Pascal isch also dr Druck, wo e Chraft vu eim Newton uf e Flächi vu eim Quadratmeter usüebt.

SI-Präfixe
Namme | Yotta | Zetta | Exa | Peta | Tera | Giga | Mega | Kilo | Hekto | Deka
Symbol | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da
Faktor | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101
Namme | Dezi | Zenti | Milli | Mikro | Nano | Pico | Femto | Atto | Zepto | Yocto
Symbol | d | c | m | µ | n | p | f | a | z | y
Faktor | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 | 10-15 | 10-18 | 10-21 | 10-24

Dr Luftdruck wird meistens in Hektopascal (hPa) agä, wil so zum einen die gsetzlich vorgeschribe Eiheit Pascal verwendet werre cha un mer zum andere e Eiheit het, wo im gwohnte Millibar (mbar) entspricht. In dr Forschig wird insbesundere bi dr Vakuumtechnik vilfach s'Millibar als Eiheit verwendet. Anstatt aber uf Pascal umzstige isch aber dr vollständig Verzicht uf Torr e Thema. S'Torr isch anderst wie s'bar nit dur e eifachi Verschiebig vu Dezimalstelle ins Pascal z'yberfüehre.

In dr Lüftigstechnik wird hüffig d'Eiheit Dekapascal (daPa) verwendet, wobi ei Dekapascal 0,1 mbar entspricht.

- 100 Pa = 10 daPa = 1 hPa = 1 mbar
- 100 000 Pa = 0,1 MPa = 1 bar = 1000 mbar
- 1 000 000 Pa = 1 MPa = 10 bar = 1 N/mm²

Dr middler Luftdruck vu dr Atmosphäro uf Meereshöchi un Standarddruck bzw. Normdruck isch 101325 Pascal = 1013,25 hPa oder 101,325 kPa bzw. 1,01325 bar.

Druckeiheite un Umrechnigsfaktore [1]
| Pascal[2] | Bar | technischi/physikalischi Atmosphäre | Torr | Pfund pro Quadratzoll
1 Pa | ≡ 1 N/m² | = 10−5 bar | ≈ 10,2·10−6 at | ≈ 9,87·10−6 atm | ≈ 7,5·10−3 torr | ≈ 145·10−6 psi
1 bar | = 100000 Pa | ≡ 106 dyn/cm² | ≈ 1,02 at | ≈ 0,987 atm | ≈ 750 torr | ≈ 14,504 psi
1 at | = 98066,5 Pa | = 0,980665 bar | ≡ 1 kp/cm² | ≈ 0,968 atm | ≈ 736 torr | ≈ 14,223 psi
1 atm | = 101325 Pa | = 1,01325 bar | ≈ 1,033 at | ≡ p0 | = 760 torr | ≈ 14,696 psi
1 torr | ≈ 133,322 Pa | ≈ 1,333·10−3 bar | ≈ 1,360·10−3 at | ≈ 1,316·10−3 atm | ≡ 1 mmHg | ≈ 19,337·10−3 psi
1 psi | ≈ 6894,757 Pa | ≈ 68,948·10−3 bar | ≈ 70,307·10−3 at | ≈ 68,046·10−3 atm | ≈ 51,7149 torr | ≡ 1 lbf./in.²

1. ↑ Nit ufgfüehrt sin Agabe per Wassersüle sowie eifachi Vilfachi vu andere Eiheite wie p/m² = 0,1 kp/cm² = 0,1 at.
2. ↑ Pascal isch d'SI-Eihait vum Druck, Bar wird akzeptiert.

## [ändere] Webgleicher

- Umrechnig vu Pa in anderi Druckeiheite

Der Artikel basiert uf ´ra freie Ibersetzung vum Artikel „Pascal (Einheit)“ us dr dytsche Wikipedia.

Vun "http://als.wikipedia.org../../../p/a/s/Pascal_%28Einheit%29_3b71.html"

Kategorie: Artikel uf Markgräflerisch | SI-Einheit

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech

##### Anderi Sprooche

- Asturianu
- Български
- Brezhoneg
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Latviešu
- Македонски
- Plattdüütsch
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- தமிழ்
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文