Routing Information Protocol - Biquipedia, a enziclopedia libre

# Routing Information Protocol

### De Biquipedia

RIP son as sieglas en anglés de Routing Information Protocol (Protocolo d'información d'endrezamiento). Ye un protocolo de pasadera interior u IGP (Internal Gateway Protocol) emplegato por los routers (enrotadors), anque tamién pueden autuar en equipes, ta entrecambear informazión sobre retes IP.

### [Editar] Funzionamiento RIP

RIP emplega UDP ta nimbiar os suyos mensaches y o puerto bien conoxido 520.

RIP calcula o camino más curto dica o rete de destín usando l'algoritmo d'o beutor de distanzias. A distanzia ye determinata por o numero de brincos de router dica o rete de destín.

RIP no es capaz de deteutar rotas zerculars, por o cualo ha menester de limitar a grandaria d'a rete á 15 brincos. Cuan a distanzia d'un destín alcanza o balor de 16, se considera como infinito y o destín ye eliminato d'a tabla (inalcanzable).

As rotas tienen un tiempo de bida de 180 segundos. Si pasato iste tiempo, no s'han rezibito mensaches que confirmen que ixa rota ye autiba, se borra. Istos 180 segundos, corresponden á 6 entrecambeos de informazión.

## [Editar] Se beigan tamién

Atros protocolos de enrotamiento:

- IGRP
- EIGRP
- IGP
- BGP
- OSPF

Retrieved from "http://an.wikipedia.org../../../r/o/u/Routing_Information_Protocol_c398.html"

Categoría: Protocolos d'Internet

##### Views

- Articlo
- Descusión
- Current revision

##### Rechirar

##### Atras luengas

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Galego
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文