Classless Inter-Domain Routing - Biquipedia, a enziclopedia libre

# Classless Inter-Domain Routing

### De Biquipedia

Classless Inter-Domain Routing (CIDR, prenunziato como "zider" u "zedar") (Endrezamiento Inter-Dominios sin de Clases en aragonés) aparixió en 1993 y representa la zaguera millora en a traza como s'entrepitan as adrezas IP. A suya introduzión premitió una mayor flesibilidá ta dibidir rangos d'adrezas IP en retes deseparatos. D'ista traza premitió:

- Un emplego más eficiente d'as cada begata más escasas adrezas IPv4.
- Un mayor uso d'a cherarquía d'adrezas ('adibidura de prefixos de rete'), esmermando a sobrecarga d'os enrotadors prenzipals d'Internet ta reyalizar o endrezamiento.

## [Editar] Notazión estandar

A notazión estandar ta o entrebalo d'adrezas CIDR prenzipia con l'adreza de rete (en a dreita o numero apropiato de bits con balor 0, dica 4 otetos ta IPv4 y campos esadezimals de 8 otetos de 16 bits ta IPv6) seguido d'una barra y de o tamaño d'o rete. Exemplo:

- 192.168.0.0 /24 representa as 256 adrezas IPv4 dende 192.168.0.0 dica 192.168.0.255 encluyita, estando 192.168.0.255 l'adreza de broadcast ta o rete.
- 192.168.0.0 /22 representa as 1024 adrezas IPv4 de 192.168.0.0 dica 192.168.3.255 encluyita, estando 192.168.3.255 l'adreza de broadcast ta o rete.
- 2002:C0A8::/48 representa as adrezas IPv6 de 2002:C0A8:0:0:0:0:0:0 dica 2002:C0A8:0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, encluyita.

Ta IPv4, bi ha una representazión alternatiba emplega l'adreza de rete seguida d'o subrete, escrito en a forma dezimal con puntos:

- 192.168.0.0 /24 puede estar escrito como 192.168.0.0 255.255.255.0
- 192.168.0.0 /22 puede estar escrito como 192.168.0.0 255.255.252.0

Retrieved from "http://an.wikipedia.org../../../c/l/a/Classless_Inter-Domain_Routing_1d82.html"

Categoría: Protocolos d'Internet

##### Views

- Articlo
- Descusión
- Current revision

##### Rechirar

##### Atras luengas

- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 한국어
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska