Austenit - Wikipedia, slobodna enciklopedija

# Austenit

### Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije

Faze željeznih legura

Austenit (γ-željezo; čvrsto)
Bainit
Martenzit
Cementit (željezni karbid; Fe3C)
Ledeburit (ferit - eutektički cementit, 4,3% ugljika)
Ferit (α-željezo; mehko)
Perlit (88% ferit, 12% cementit)
Sferoidit

Vrste čelika
Ugljični čelik (do 2,1% ugljika) Nehrđajući čelik (legura sa hromom) HSLA čelik (visoko čvrsti niskolegirani čelik) Alatni čelik (vrlo tvrd; termički obrađen)
Ostali materijali na bazi željeza
Ljevano željezo (>2,1% ugljika) Prerađeno željezo (skoro bez ugljika) Duktilno željezo

Fazni dijagram stanja Fe-C, koji pokazuje uslove pod kojima je austenit (γ) stabilan u ugljičnom željezu.

Austenit je metalni nemagnetični intersticijski čvrsti rastvor željeza (gama-željezo) i ugljika. U površinski centriranoj kubnoj rešetki, austenit postoji iznad kritične eutektoidne temperature od oko 727 °C (1000 K); ostale legure imaju različite eutektoidne temperature. Naziv je dobio po Sir William Chandler Roberts-Austenu (1843.-1902. godine). Njegova površinski centrirana kristalna rešetka ima više slobodnog prostora nego prostorno centrirana kubna rešetka, što mu omogućuje da se više ugljika rastvori u njemu.

Mikrostruktura austenita (bijelo) i cementita (crno)

## [uredi] Stabilizacija

Dodavanjem određenih legirajućih elementa, kao što je magnezijum i nikl, može se stabilizovati austenitna struktura, što olakšava termičku obradu niskolegiranih čelika. U ekstremnim slučajevima austenitnog nehrđajućeg čelika, mnogo veći sadržaj legirajućih elemenata može ovu strukturu učiniti stabilnom čak i na sobnoj temperaturi. Na drugu stranu, takvi elementi, kao što je silicijum, molibden i hrom nastoje da destabiliziraju austenit, povisujući eutektoidnu temperaturu.

## [uredi] Transformacija autenita i Kirijeva tačka

U mnogim magnetičnim legurama, Kirijeva tačka, temperatura na kojoj magnetični materijali prestaju biti magnetični, je temperatura jako bliska temperaturi transformacije austenita. Ova pojava se dešava zbog paramagnetične prirode austenita, dok su i martenzit i ferit izrazito feromagnetični.

## [uredi] Termo-optička emisija

Kovač uzrokuje fazne promjene u sistemu Fe-C kako bi klontrolisao mehaničke osobine materijala, koristeći kaljenje, (naglo) hlađenje, kao i procese "umirivanja". U ovom kontekstu, boja svjetla koje se emituje iz obrađivanog komada otprilike odgovara zračenju crnog tijela, sa prelaskom iz crvene u narandžastu oblast, što odgovara transformaciji austenita u srednje- i visokougljičnim čelicima.

Maksimalna rastvoriljivost ugljika u austenitu je 2,03% C na 1420 K (1147 °C).

## [uredi] Također pogledajte

- Nauka o materijalima
- Eutektoidna tačka
- Martenzit

## [uredi] Vanjski linkovi

- Dijagram stanja Fe-Fe3C

## [uredi] Reference

- [1]
- "Physical Metallurgy Principles". Reed-Hill, Robert. 3rd. Edition. PWS Publishing. Boston. 1991.

Preuzeto sa: "http://bs.wikipedia.org../../../a/u/s/Austenit.html"

Kategorije: Metalurgija | Željezo

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna verzija

##### interakcija

- Pomoć
- Vrata zajednice
- Čaršija
- Novosti
- Dobrovoljni prilozi

##### Pretraga

##### Drugi jezici

- Deutsch
- English
- Esperanto
- فارسی
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- Українська