# Ασύρματο σημείο πρόσβασης

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Planet WAP-4000 ασύρματο σημείο πρόσβασης

Στα δίκτυα των υπολογιστών καλούμε ασύρματο σημείο πρόσβασης ή σταθμό βάσης (wireless access point) WAP μια συσκευή που συνδέει μεταξύ τους ασύρματες συσκευές επικοινωνίας για το σχηματισμό ενός ασύρματου δικτύου, Ο σταθμός βάσης συνήθως συνδέεται με ένα ενσύρματο δίκτυο και μπορεί να μεταφέρει δεδομένα ανάμεσα στις ασύρματες και τις ενσύρματες συσκευές.

Πολλοί σταθμοί βάσης μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο δίκτυο που επιτρέπει "περιαγωγή" (ενώ αντίθετα,ένα δίκτυο στο οποίο συσκευές πελάτες επικοινωνούν από μόνες τους χωρίς να χρειάζονται κάποιο σημείο πρόσβασης- είναι ένα ad-hoc δίκτυο. Ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης έχει IP διεύθυνση για διαμόρφωση.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B1/%CF%83/%CF%8D/%CE%91%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82.html"

Κατηγορία: Δίκτυα υπολογιστών

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- Bosanski
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- Türkçe
- 中文