# CC-137 Husky

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

CC-137 Husky
250px
Boeing 707 (CC-137 Husky) του Καναδικού Στρατού
Τύπος | Μεταγωγικό Αεροσκάφος
Κατασκευαστής αεροσκάφους | Boeing
Παρθενική πτήση | 20 Δεκεμβρίου 1957 (ως Boeing 367-80)
Πρώτη παρουσίαση | 1972 με την Καναδική Πολεμική Αεροπορία
Αποσύρθηκε | 1997
Κύριος χειριστής | Καναδική Πολεμική Αεροπορία (5)
Αριθμός κατασκευασμένων μονάδων | 5
Αναπτύχθηκε από | Boeing 707

Εικόνα:Caf.b707.640pix.jpg Ως CC-137 Husky χαρακτηρίστηκε το αεροσκάφος τύπου Boeing 707-347C που υπηρέτησε με την Βασιλική Καναδική Αεροπορία (RCAF) από το 1972 μέχρι και το 1997. Το αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε ως μεταγωγικό μεγάλων αποστάσεων, μεταφέροντας στρατεύματα, κυβερνητικά στελέχη και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα (VIP). Χάρη σε τροποποιήσεις χρησιμοποιήθηκε επίσης ως τάνκερ για τον εναέριο ανεφοδιασμό πολεμικών αεροσκαφών, όπως τα CF-116 Freedom Fighter και CF-18 Hornet. Αντικαταστάθηκε από το CC-150 Polaris.

## [Επεξεργασία] Μονάδες που χρησιμοποίησαν το CC-137

- RCAF Μοίρα No. 437, CFB Trenton, Οντάριο

## [Επεξεργασία] Τεχνικά Χαρακτηριστικά (707-347C)

- Πλήρωμα: Τρεις
- Χωρητικότητα: 170 επιβάτες
- Ωφέλιμο Φορτίο: 40,325 kg
- Μέγιστο Βάρος Απογείωσης: 148,325 kg
- Μήκος: 46,61 m
- Άνοιγμα Φτερών: 44,42 m
- Ύψος: 12,93 m
- Εμβαδόν Πτερύγων: 279,63 m²
- Οπλισμός: Κανένας
- Κινητήρες: Τέσσερις τζετ turbofan τύπου Pratt & Whitney JT3D-7 ώσης 87,6 kN ο καθένας.
- Ταχύτητα (Πλεύσης): 994 km/h
- Ακτίνα: 12,290 km
- Υψόμετρο: 12,000 km

## [Επεξεργασία] Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

- Ιστορικά Αεροσκάφη του Καναδικού Στρατού - Boeing 707 (CC-137)
- Boeing CC-137 B707-320 στον ιστότοπο rcaf.com

## [Επεξεργασία] Πηγές

## [Επεξεργασία] Συγκρίσιμα Αεροσκαφη

- Boeing 707
- C-137 Stratoliner

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../c/c/-/CC-137_Husky_17b6.html"

Κατηγορίες: Μεταγωγικά αεροσκάφη | Στρατιωτικά αεροσκάφη | Καναδικά Μεταγωγικά Αεροσκάφη 1970-1979

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- English