# Γλαύκος ΙΙΙ (Υποβρύχιο)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Θυρεός του Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ

Το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ (S-110) είναι το πρώτο παγκοσμίως συμβατικό Υποβρύχιο τύπου 209/1100, πρώτο και ομώνυμο στη σειρά των 4 Υποβρυχίων που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό. Παραγγέλθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στα ναυπηγεία ‘Howaloltswerke – Deutsche Wergt (HDW) AG, Kiel’ Κίελου Δ. Γερμανίας το Νοέμβριο του 1967. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1971 παρελήφθη στο Κίελο.Στις 6 Δεκεμβρίου 1971 κατέπλευσε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Από τον Μάρτιο του 1996 έως τον Αύγουστο του 1998 έλαβαν χώρα εργασίες εκσυγχρονισμού του στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνος για την επιχειρησιακή και τεχνολογική του αναβάθμιση, στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου. Ίδιου τύπου είναι και τα υποβρύχια Νηρεύς ΙΙ, Τρίτων ΙΙ και Πρωτεύς ΙΙ. Το σημερινό Υ/Β Γλαύκος είναι το δεύτερο στη ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού με αυτό το όνομα. Το πρώτο Γλαύκος ήταν το Υποβρύχιο με χαρακτηριστικό αριθμό Υ-6 , το οποίο έδρασε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ

- Εκτόπισμα στην επιφάνεια: 1101 τόνοι.
- Εκτόπισμα σε κατάδυση: 1278 τόνοι.
- Μέγιστο μήκος: 54,15m
- Μέγιστο πλάτος: 6,25m
- Ύψος (άνευ ιστών): 11,38m
- Βύθισμα: 5,33m
- Πρόωση : Δύο συστοιχίες των 240 στοιχείων, ένας κινητήρα 4.600 ΗΡ, μία προπέλα. Η φόρτιση των συστοιχιών γίνεται από 4 γεννήτριες που κινούνται με 4 μηχανές DIESEL 2.400 ΗΡ
- Μέγιστη ταχύτητα εν επιφανεία: 12 κόμβοι
- Μέγιστη ταχύτητα εν καταδύσει : 22 κόμβοι
- Πλήρωμα: 31 άτομα.
- Αυτονομία: 50 ημέρες.
- Οπλισμός: 8 Τ/Σ πρώραθεν.

## [Επεξεργασία] Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Το Υ/Β Γλαύκος στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B3/%CE%BB/%CE%B1/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%99%CE%99_%28%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%BF%29_ddaf.html"

Κατηγορία: Ελληνικά Υποβρύχια

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση