# High-Definition Multimedia Interface

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το σήμα HDMI
Βύσμα HDMI

Αντιστοιχίες ακροδεκτών
Type A (Receptacle) HDMI
Pin 1 TMDS Data2+ Pin 2 TMDS Data2 Shield Pin 3 TMDS Data2– Pin 4 TMDS Data1+ Pin 5 TMDS Data1 Shield
Pin 6 TMDS Data1–
Pin 7 TMDS Data0+
Pin 8 TMDS Data0 Shield
Pin 9 TMDS Data0–
Pin 10 TMDS Clock+
Pin 11 TMDS Clock Shield
Pin 12 TMDS Clock–
Pin 13 CEC
Pin 14 Reserved (N.C. on device)
Pin 15 SCL
Pin 16 SDA
Pin 17 DDC/CEC Ground
Pin 18 +5 V Power
Pin 19 Hot Plug Detect

To High-Definition Multimedia Interface (HDMI) αποτελεί πρότυπο σύνδεσης για τη μετάδοση ψηφιακού ήχου και εικόνας σε καταναλωτικά συστήματα οικιακού κινηματογράφου, παιχνιδομηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κτλ. Είναι επέκταση του Digital Video Interface (DVI) με το οποίο και είναι συμβατό.

Αποτελεί, προϊόν συνεργασίας των εταιριών Hitachi, Matsushita, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson και Τοshiba).

To ΗDMI χρησιμοποιεί βύσματα μικρότερου μεγέθους από τα αντίστοιχα του DVI γεγονός που κάνει την ενσωμάτωσή του σε συσκευές ευκολότερη και επιπροσθέτως προσφέρει χαρακτηριστικά εμπέδησης που επιτρέπουν την χρήση πολύ μακρύτερου καλωδίου που μπορεί να φθάσει τα 25 μέτρα σε αντίθεση με το καλώδιο του DVI πoυ δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 μέτρα. Το γεγονός ότι το HDMI είναι συμβατό με το DVI επιτρέπει σε συσκευές που υποστηρίζουν το δεύτερο να συνδέονται σε συστήματα που υποστηρίζουν το πρώτο, με την χρήση απλών μετατροπέων.

Ο ακροδέκτης που χρησιμοποιεί το HDMI ομοιάζει με το USB που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές, με τη διαφορά ότι μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με ταχύτητα μέχρι και 5,5 Gbps σε αποστάσεις μέχρι και 100 μέτρων με καλώδια καλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει πρακτικά ακόμα και ασυμπίεστο σήμα HD και πολυκάναλο ήχο με μεγάλη άνεση, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί σύνδεση περίπου 2,2 Gbps (= 2200 pixels x 1125 lines x 30fps x 30bits/pixel).

# [Επεξεργασία] Εκδόσεις

HDMI 1.0

Δεκέμβριος 2002 (βασικές προδιαγραφές μετάδοσης ήχου και εικόνας).

- Ψηφιακή σύνδεση audio/video, μέγιστου ρυθμού μετάδοσης 4.95 Gbps (= 165 MHz x 30bits/pixel). Υποστηρίζει εύρος μπάντας video έως 165 MHz (Mpixels/sec) (HDTV 1920x1080p 60Hz ή UXGA/WUXGA 1920x1200) και audio 8-channel/192kHz/24-bit.

HDMI 1.1

Μάιος 2004.

- Προσετέθη η υποστήριξη DVD-Audio.

HDMI 1.2

Αύγουστος 2005.

- Προσετέθη η υποστήριξη SACD (Super Audio CDs), μέχρι 8 κανάλια.
- Διατίθεται HDMI Type A σύνδεση με PC.
- Δυνατότητα χρήσης από τα PC του native RGB color-space, ενώ διατηρούν τη δυνατότητα υποστήριξης του YCbCr CE color space.
- Υποστήριξη πηγών χαμηλής τάσης.

HDMI 1.2a

Δεκέμβριος 2005.

- Καθορίζει πλήρως τα χαρακτηριστικά Consumer Electronic Control (CEC), σύνολα εντολών και test συμμόρφωσης.

HDMI 1.3

22 Ιουνίου 2006.

- Αυξάνει το φασματικό εύρος στα 340 MHz ή Mpixels/sec (10.2 Gbps), δηλαδή ανάλυση WQXGA (2560x1600) και άνω.
- Υποστηρίζει αναλύσεις 30-bit, 36-bit και 48-bit xvYCC σε Deep Color δηλαδή άνω του ενός δισεκατομμυρίου χρωμάτων (30-bit), από μόλις 24-bit sRGB ή YCbCr των προηγούμενων εκδόσεων.
- Υποστηρίζει δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού audio/video (lip sync).
- Υποστηρίζει έξοδο Dolby TrueHD και DTS-HD Master Audio για σύνδεση με εξωτερικούς AV receivers. Τα TrueHD και DTS-HD είναι μη-απωλεστικοί audio codecs, που χρησιμοποιούνται στα HD DVD και Blu-ray. Εάν το μηχάνημα αναπαραγωγής μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα σήματα αυτά σε μη-συμπιεσμένο σήμα audio, τότε δεν απαιτείται η έκδοση 1.3, καθόσον το μη-συμπιεσμένο audio μπορεί να μεταφερθεί από όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.
- Υποστηρίζει το νέο mini βύσμα (Type C) για σύνδεση με camcorders, το οποίο είναι μικρότερο από το συμβατικό βύσμα HDMI.

HDMI 1.3a

10 Νοεμβρίου 2006

- Τροποποιήσεις Cable & Sink για υποστήριξη Type C
- Σύσταση για τερματισμό πηγής.
- Απάλειψη undershoot και μέγιστων ορίων χρόνου ανόδου/καθόδου.
- Αλλαγή ορίων CEC για τη χωρητικότητα(capacitance).
- Διευκρίνιση εύρους ψηφιοποίησης RGB video.
- Τροποποίηση εντολών CEC για τον έλεγχο χρονισμού. Πρόσθεση εντολών ελέγχου audio.

HDMI 1.3b

Αποτελεί την επόμενη έκδοση προδιαγραφών HDMI, του 2007.

HDMI έκδοση | 1.0 | 1.1 | 1.2/1.2a | 1.3/1.3a/1.3b
--- | --- | --- | --- | ---
Mέγιστο εύρος μπάντας (MHz) | 165 | 165 | 165 | 340
Mέγιστος ρυθμός μετάδοσης (Gbps) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 10.2
Mέγιστο εύρος video (Gbps) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 8.16
Mέγιστο εύρος audio (Mbps) | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86
Δυνατές αναλύσεις στα 24bits/pixel | 1920x1080p60 | 1920x1080p60 | 1920x1080p60 | 2560x1600p60
RGB | ναι | ναι | ναι | ναι
YCbCr | ναι | ναι | ναι | ναι
xvYCC | όχι | όχι | όχι | ναι
Deep Color | όχι | όχι | όχι | ναι
Maximum Color Depth (bits per pixel) | 24 | 24 | 24 | 48*
Consumer Electronic Control (CEC)** | ναι | ναι | ναι | ναι
Updated list of CEC commands*** | όχι | όχι | όχι | όχι (1.3a:ναι)
Auto lip-sync | όχι | όχι | όχι | ναι
8channel/192kHz/24-bit audio capability | yes | yes | yes | yes
DVD-A support | no | yes | yes | yes
SACD (DSD) support **** | no | no | yes | yes
Dolby TrueHD bitstream capable | no | no | no | yes
DTS-HD Master Audio bitstream capable | no | no | no | yes
Blu-ray/HD DVD video and audio at full resolution***** | yes | yes | yes | yes

* = υποστήριξη 36-bit υποχρεωτική για συσκευές Deep Color compatible CE, ενώ για τα 48-bit είναι προαιρετική.

** = η προδιαγραφή CEC υπάρχει από την έκδοση HDMI 1.0 αλλά εφαρμόζεται στα προϊόντα από την έκδοση 1.3.

*** = Προσετέθη μεγάλος αριθμός εντολών και διευκρινίσεων CEC, πχ εντολή volume control για τον AV receiver.

**** = Αναπαραγωγή SACD μπορεί να είναι δυνατή για προγενέστερες εκδόσεις, εάν η πηγή μετατρέπει το σήμα σε LPCM. Αυτό σημαίνει, ότι για τους receivers που διαθέτουν μόνο PCM DAC και όχι DSD, δεν θα υπάρχει περαιτέρω απώλεια της ανάλυσης.

***** = Ακόμη και για πρότυπα audio bitstream που δεν υποστηρίζει η συγκεκριμένη έκδοση HDMI, είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση εντός του player και στη συνέχεια η μετάδοση του σήματος audio ως LPCM. Αυτό συμβαίνει πάντοτε για το HD DVD, ενώ για το Blu-ray αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο για τα νεότερα players που διαθέτουν ενσωματωμένους αποκωδικοποιητές audio. Τα παλαιότερα players 1.0 δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να υποστηρίζουν προαιρετικούς audio codecs.

# [Επεξεργασία] Εξωτερικοί δεσμοί

- http://www.hdmi.org/
- http://www.highdefdigest.com/news/show/Joshua_Zyber/High-Def_FAQ/High-Def_FAQ:_Is_HDMI_1.3_Really_Necessary/853

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../h/i/g/High-Definition_Multimedia_Interface_5135.html"

Κατηγορίες: Ηλεκτρονική | Μηχανική Η/Υ - Πληροφορικής | Οικιακός κινηματογράφος

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- Afrikaans
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Basa Sunda
- Svenska
- 中文