# LNB

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτό το άρθρο χρειάζεται επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.
Σημείωση: Πολλές φορές τα κείμενα στα οποία βρίσκεται αυτό το πρότυπο, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα.
Κάντε ένα σχετικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, αφού είναι πιθανό να διαγραφεί.
Μετά την επιμέλεια του άρθρου, είστε ελεύθεροι να διαγράψετε αυτή την επισήμανση. Για περαιτέρω βοήθεια, δείτε τα άρθρα Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα και Βικιπαίδεια:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων.
LNB
Συνδιασμός δύο LNB σε ένα δορυφορικό πιάτο
Η πίσω όψη ενός απλού universal LNB τοποθετημένο σε WaveFrontier δορυφορικό πιάτο
Ένα απλό LNB
Φτηνό LNB με ενσωματωμένη εξωτερική ψήκτρα
Κυματαγωγός

Το LNB (Low Noise Block) είναι ενισχυτής χαμηλού θορύβου και χρησιμοποιείται στα δορυφορικά πιάτα. Επειδή οι συχνότητες που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί δορυφόροι είναι πολύ υψηλές , η χρήση κυματαγωγού είναι ιδιαίτερη δύσχρηστη και πολυέξοδη για την οικιακή χρήση. Το LNB υποβιβάζει την λαμβανόμενη συχνότητα από τον δορυφόρο σε συχνότητα που είναι ικανή να μεταφερθεί από το κλασικό ομοαξονικό τηλεοπτικό καλώδιο των 75 Omh στον δορυφορικό δέκτη. Βρίσκεται συνήθως μπροστά και κάτω από το δορυφορικό πιάτο και έχει πάνω του συνδεδεμένα ένα η περισσότερα καλώδια. Η μετατροπή του δορυφορικού σήματος και η ενίσχυσή του έχει σαν τίμημα την αύξηση του θορύβου. Τα σύγχρονα LNB δημιουργούν ελάχιστο θόρυβο. Για να εξοικονομήσουν χωρητικότητα οι δορυφόροι πολώνουν το σήμα κάθετα και οριζόντια. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η στρέψη τους δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα ανάλογα με τον δορυφόρο που στοχεύουμε. Το LNB εναλλάσσει την τάση του σήματος στο ομοαξονικό καλώδιο με σκοπό τον διαχωρισμό τις οριζόντιας και κάθετης πόλωσης στον δέκτη. Τα πρώτα LNB λειτουργούσαν στην μπάντα C ενώ πλέον τα περισσότερα λειτουργούν στην μπάντα Ku (10,7-12,75 Ghz). Το επίπεδο θορύβου των LNB ξεκινά από 0.1 dB έως 0.7dB στα φθηνότερα. Στην πράξη δεν είναι ιδιαίτερα καθοριστικό στην ποιότητα λήψης. Άλλωστε τις περισσότερες φόρες είναι υποκειμενικό , αφού δεν είναι το ίδιο για όλες τις συχνότητες της μπάντας Ku. Η τεχνολογία στα LNB έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η διάμετρος του δορυφορικού πιάτου. Όπως όλοι οι ενισχυτές υπερθερμαίνονται, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πολλές φορές το δορυφορικό κάτοπτρο εστιάζει τις ακτίνες του ηλίου πάνω στο LNB με δυσάρεστα αποτελέσματα. Τα ποιοτικά πιάτα έχουν βαφή που περιορίζει αυτό το φαινόμενο , επίσης τα καλά LNB παράγουν λίγη θερμότητα και μπορούν να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες.

Είδη LNB
Τύπος | Χαρακτηριστικά
--- | ---
Universal single standard | Συνηθέστερο για λήψη ενός δορυφόρου σε ένα δέκτη
Universal twin | Για λήψη ενός δορυφόρου σε δύο δέκτες.
Universal Quad | Για λήψη ενός δορυφόρου σε τέσσερις δέκτες
Universal Octo | Για λήψη ενός δορυφόρου σε 8 δέκτες. Είναι απλή και οικονομική λύση αρκεί να διαθέτουμε πολύ ομοαξονικό καλώδιο.
Universal Quatro | Παρέχει τέσσερις εξόδους με ξεχωριστό συνδυασμό μπάντας πόλωσης. Σε συνδυασμό με multiswitsch παρέχει πρόσβαση σε πολυάριθμους δέκτες.
Monoblock LNB | Δύο LNB με DiSEqC σε μία συσκευασία. Εξαιρετικά απλή λύση για λήψη Hotbird και Astra χωρίς πολλές καλωδιώσεις και συνδέσεις από έναν αρχάριο.
Unicable LNB | Για λήψη ενός δορυφόρου με ένα καλώδιο από τέσσερις δέκτες που είναι συμβατοί με τον συγκεκριμένο τύπο.
C-120 Flange | Αντίστοιχο του Universal single για δορυφορικά πιάτα κεντρικής εστίασης.
C-120 Flange twin | Αντίστοιχο του Universal twin για δορυφορικά πιάτα κεντρικής εστίασης.
C band LNB | Χρησιμοποιείται για την λήψη δορυφόρων που εκπέμπουν στην C band συνήθως αναλογικά κανάλια. Θεωρείτε παρωχημένο.

| Αυτό το άρθρο, ή ο τομέας του άρθρου, μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το!

## [Επεξεργασία] Πηγές

- Περιοδικό Δορυφορικά νέα
- Περιοδικό Digital TV Sat

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../l/n/b/LNB_3dbb.html"

Κατηγορίες: Επιμέλεια Βικιπαίδειας | Τεχνολογία | Βελτίωση

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- עברית
- Italiano
- Nederlands
- Português
- Русский
- Türkçe