# Open Shortest Path First

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτό το άρθρο χρειάζεται επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.
Σημείωση: Πολλές φορές τα κείμενα στα οποία βρίσκεται αυτό το πρότυπο, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα.
Κάντε ένα σχετικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, αφού είναι πιθανό να διαγραφεί.
Μετά την επιμέλεια του άρθρου, είστε ελεύθεροι να διαγράψετε αυτή την επισήμανση. Για περαιτέρω βοήθεια, δείτε τα άρθρα Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα και Βικιπαίδεια:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων.

Οικογένεια πρωτοκόλλων του Ίντερνετ
Επίπεδο | Πρωτόκολλα
--- | ---
Εφαρμογής | DNS, TLS/SSL, TFTP, FTP, HTTP, IMAP, IRC, NNTP, POP3, SIP, SMTP, SNMP, SSH, TELNET, BitTorrent, RTP, rlogin, ENRP, …
Μεταφοράς | TCP, UDP, DCCP, SCTP, IL, RUDP, …
Δικτύου | IP (IPv4, IPv6), ICMP, IGMP, ARP, RARP, …
Ζεύξης Δεδομένων | Ethernet, Wi-Fi, Token ring, PPP, SLIP, FDDI, ATM, DTM, Frame Relay, SMDS, …

Το open shortest path first (OSPF) είναι ένα ιεραρχικό πρωτόκολλο δρομολόγησης εσωτερικών πυλών (interior gateway protocol (IGP)) με βάση την κατάσταση της σύνδεσης (link-state), για δρομολόγηση σε δίκτυα υπολογιστών. Ο αλγόριθμος του Dijkstra, που εφαρμόζεται για να υπολογιστεί το δέντρο ελάχιστης διαδρομής (shortest path tree), χρησιμοποιεί το κόστος σαν μέτρο για την δρομολόγηση. Κατασκευάζεται μια βάση δεδομένων κατάστασης συνδέσεων της τοπολογίας του δικτύου η οποία είναι η ίδια σε όλους τους δρομολογητές.

Το OSPF είναι πιθανώς το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο εσωτερικών πυλών (IGP) σε μεγάλα δίκτυα. Μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας MD5 για να πιστοποιήσει τους ομότιμούς του πριν να σχηματίσει γειτνιάσεις, και πριν αποδεχτεί διαφημίσεις κατάστασης σύνδεσης (link-state advertisement). Είναι η συνέχεια του RIP, ένα πρωτόκολλο που υποστήριζε εξ αρχής διευθυνσιοδότηση χωρίς κλάσεις. Μια νεότερη έκδοση του OSPF, (η OSPFv3), υποστηρίζει και το IPv6 επίσης. Επεκτάσεις πολυεκπομπής για το OSPF, τα multiport open shortest path first (MOSPF) πρωτόκολλα, έχουν οριστεί, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως προς το παρόν. Το OSPF μπορεί να βάλει «ετικέττες» στις διαδρομές και να τις διαδόσει και αυτές μαζι με τις διαδρομές.

## [Επεξεργασία] Τύποι περιοχών

« Ένα δίκτυο σύμφωνα με τον OSPF διαχωρίζεται σε περιοχές. Αυτές είναι λογικές ομάδες από δρομολογητές των οποίων οι πληροφορίες συνοψίζονται και προωθούνται στο υπόλοιπο δίκτυο. Αρκετές «ειδικές» περιοχές έχουν οριστεί:

### [Επεξεργασία] Περιοχή Κορμού (backbone area)

Η περιοχή κορμού (επίσης γνωστή και ως περιοχή μηδέν) σχηματίζει τον πυρήνα ενός δικτύου που στηρίζεται στον OSPF. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές συνδέονται σε αυτή, και η δια-περιοχιακή δρομολόγηση (inter-area routing) γίνεται μέσω ενός δρομολογητή που βρίσκεται στην περιοχή κορμού.

Σημέιωση: Όλες οι περιοχές του OSPF θα πρέπει να συνδέονται με την περιοχή κορμού.

### [Επεξεργασία] Περιοχή στελεχών (Stub Area)

Μια περιοχή στελεχών είναι μια περιοχή η οποία δεν λαμβάνει εξωτερικές διαδρομές (external routes). Οι εξωτερικές διαδρομές ορίζονται ως οι διαδρομές που διανέμονται στο OSPF από ένα άλλο πρωτόκολλο δρομολόγησης. Επομένως οι περιοχές στελεχών τυπικά να στηριχτούν σε μια προεπιλεγμένη διαδρομή για να στέλνουν την κίνησή σε διαδρομές έξω απο την παρούσα περιοχή.

### [Επεξεργασία] Πλήρως «στελεχωμένη» περιοχή (Totally stubby area - TSA)

Μια πλήρως στελεχωμένη περιοχή είναι παρόμοια με μια περιοχή στελεχών, εντούτοις αυτή η περιοχή δεν επιτρέπει διαδρομές συνοψισμού (summary routes) επιπρόσθετα στις εξωτερικές διαδρομές, αυτό σημαίνει, ότι δια-περιοχιακές διαδρομές δεν συνοψίζονται σε αυτές τις περιοχές. Ο μόνος τρόπος για να δρομολογηθεί η κίνηση έξω από την περιοχή είναι μια προεπιλεγμένη διαδρομή η οποία είναι και η μόνη Τύπου-3 LSA (Type-3 LSA) που διαφημίζεται στην περιοχή. Όταν υπάρχει μόνο μια διαδρομή προς τα έξω από τη περιοχή, λιγότερες αποφάσεις δρομολόγησης πρέπει να ληφθούν από τον επεξεργαστή διαδρομών, το οποίο μειώνει την χρησιμοποίηση των πόρων συστημάτος.

### [Επεξεργασία] Όχι-τοσο-στελεχωμένη Περιοχή (Not-so-stubby area - NSSA)

Μια όχι-τοσο-στελεχωμένη περιοχή είναι ένας τύπος περιοχής στελεχών η οποία μπορεί να εισάγει διαδρομές από αυτόνομα συστήματα (Autonomous System - AS) και να τις στείλει στην περιοχή κορμού, αλλά δεν μπορεί να λάβει εξωτερικές διαδρομές από την περιοχή κορμού ή άλλες περιοχές. Η Cisco επίσης εφαρμόζει μια ιδιόκτητη έκδοση του NSSA η οποία ονομάζεται NSSA πλήρως στελεχωμένη περιοχή. Κληρονομεί τις ιδιότητες μιας πλήρως στελεχωμένης περιοχής, εννοώντας ότι οι συνοπτικές διαδρομές τύπου 3 και 4 δεν κατακλίζουν μια περιοχή αυτού του τύπου.

## [Επεξεργασία] Τύποι Δρομολογητών του OSPF

Το OSPF ορίζει διάφορους τύπους δρομολογητών. Αυτοί είναι λογικοί ορισμοί, ένας δρομολογητής που χρησιμοποιεί το OSPF μπορεί να είναι ταξινομημένος σε περισσότερους από τους τύπους που ακολουθούν. Για παράδειγμα ένας δρομολογητής ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε πάνω από μια περιοχές και λαμβάνει διαδρομές από μια διεργασία BGP που είναι συνδεδεμένη σε ένα άλλο ΑΣ (Αυτόνομο Σύστημα) είναι και ABR (Area Border Router) kai ASBR (Autonomous System Boundary Router).

### [Επεξεργασία] Δρομολογητής Ορίων Περιοχής (Area Border Router - ABR)

Ένας δρομολογητης ορίων περιοχής (ABR) είναι ένας δρομολογητής ο οποίος συνδέει μια η περισσότερες περιοχές OSPF στο κυριώς δίκτυο κορμού. Λειτουργεί σαν μέλος σε όλες τις περιοχές που είναι συνδεδεμένος. Ένας ABR κρατάει πολλαπλά αντίγρφα της βάσης δεδομένων κατάστασης συνδέσμων (link-state database) στην μνήμη, ένα για κάθε περιοχή.

### [Επεξεργασία] Δρομολογητής Ορίων Αυτόνομου Συστήματος (Autonomous System Boundary Router - ASBR)

Ένας δρομολογητής ορίων αυτόνομου συστήματος (ASBR) είναι ένας δρομολογητής ο οποίος είναι συνδεδεμένος περισσότερα από ένα ΑΣ (Αυτόνομο Σύστημα) και ανταλάσσει πληροφορίες δρομολόγησης με δρομολογητές σε άλλα ΑΣ. Οι ASBR τυπικά τρέχουν και ένα μη-IGP (Interior Gateway Protocol), όπως το BGP (Border Gateway Protocol). Ένας ASBR χρησιμοποιείται για να διανέμει τις διαδρομές που δέχεται από το ένα ΑΣ σ' όλο το ΑΣ που ανήκει.

### [Επεξεργασία] Εσωτερικός Δρομολογητής (Internal Router - IR)

Ένας δρομολογητής ονομάζεται εσωτερικός δρομολογητής (IR) αν έχει γείτονες μόνο δρομολογητες που ανήκουν στην ίδια περιοχή με αυτόν.

### [Επεξεργασία] Δρομολογητής Κορμού (Backbone Router - BR)

Ένας δρομολογητής κορμού (BR) είναι ένας δρομολογητής μια διεπαφή (interface) του οποίο είναι συνδεδεμένη με την περιοχή κορμού. Ένας ABR έιναι ένας BR, το αντίθετο μπορεί και να μην ισχύει.

### [Επεξεργασία] Ορισμένος Δρομολογητές (Designated Router - DR)

Ένας ορισμένος δρομολογητής (DR) είναι ένας δρομολογητής ο οποίος εκλέγεται από το δίκτυο με εκλογές. Ένας DR εκλέγεται σύμφωνα με τα παρακάτω προεπιλεγμένα κριτήρια:

- Αν η προτεραιότητα σε έναν δρομολογητή OSPF είναι 0, αυτό σημαίνει πως αυτός ΠΟΤΕ δεν θα εκλεγεί σαν DR ή BDR
- Όταν ένας DR παρουσιάσει μια βλάβη και αναλάβει ο BDR, διενεργούνται και άλλες εκλογές για να βρεθεί ο αντικαταστάτης BDR.
- Ο δρομολογητής που στέλνει τα «πακετα χαιρετισμού» ("Hello packets") με την μεγαλύτερη προτεραιότητα.
- Αν δύο ή περισσότεροι δρομολογητές στέλνουν με την ίδια, μεγαλύτερη προτεραιότητα, τότε ο δρομολογητής που έχει το μεγαλύτερο RID (Router ID - ID Δρομολογητή) κερδίζει.
- (Σημείωση) Το RID είναι η μεγαλύτερη λογική (loopback) διεύθυνση που έχει ρυθμιστεί σε έναν δρομολογητή, αν δεν έχει οριστεί καμία loopback/λογική διεύθυνση τότε ο δρομολογητής χρησιμοποιεί την μεγαλύτερη διεύθυνση IP που έχει οριστεί στις διεπαφές του. (π.χ. 192.168.0.1 θα ήταν μεγαλύτερη από την 10.1.1.2).
- Συνήθως ο δρομολογητής με την δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα γίνεται BDR (Εφεδρικός Ορισμένος Δρομολογητής - Backup Designated Router).
- Η προτεραιότητα παίρνει τιμές από 1 έως 255, όσο πιο μεγάλη η τιμή τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να γίνει ένας δρομολογητής είτε DR είτε BDR.
- Αν ένας δρομολογητής με ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ προτεραιότητα συνδεθεί ΜΕΤΑ από την εκλογή, δεν θα γίνει BR ή BDR μέχρι (τουλάχιστον) ο DR και BDR να πάθουν κάποια βλάβη.

Οι ορισμένοι δρομολογητές υπάρχουν με σκοπό να μειώνουν την κίνηση του δικτύου προσφέροντας την πηγή για τις ενημερώσης της δρομολόγησης, ο DR διατηρεί ένα πλήρες πίνακα με την τοπολογία του δικτύου και στέλνει ενημερώσεις στους υπόλοιπους δρομολογητές μέσω πολυεκπομπής (multicast). Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να ενημερώνουν όλοι οι δρομολογητές ο ένας τον άλλο συνεχώς, και μπορούν να παίρνουν τις ενημερώσεις του από μια πηγή. Η χρήση της πολυεκπομπής (multicasting) περαιτέρω μειώνει το φόρτο του δικτύου. Οι DR και BDR παντα ρυθμίζονται/εκλέγονται σε δίκτυα εκπομπής (broadcast networks) όπως το Ethernet. Οι DR μπορούν επίσης να εκλεγούν σε ΝΒΜΑ (Non-broadcast Multi-Access) δίκτυα όπως Frame Relay. Οι DR και BDR δεν ρυθμίζουν τις point-to-point συνδέσεις (όπως μια point-to-point WAN σύνδεση) γιατί το εύρος ζώνης μεταξύ δύο host δεν μπορεί να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω.

### [Επεξεργασία] Εφεδρικός Ορισμένος Δρομολογητής (Backup Designated Router - BDR)

Ένας εφεδρικός ορισμένος δρομολογητής (BDR) είναι ένας δρομολογητής ο οποίος γίνεται ορισμένος δρομολογητής αν ο υπάρχων ορισμένος δρομολογητής παρουσιάσει κάποια βλάβη. Ο BDR είναι ο OSPF δρομολογητής με την δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα.

## [Επεξεργασία] Ιστορία των RFCs

Η ιστορία καταγράφεται με τα RFCs (Requests For Comments που τελικά έγιναν αποδεκτά γνωρίζοντας ευρεία χρήση.)

- 1989, Οκτώβριος - Αρχικά υποβάλλεται σαν προτεινόμενο πρότυπο, ως RFC 1131.

- 1994, Μια παραλλαγή του OSPF από την NSSA, RFC 1587.

- 1994, Μάρτιος - Επεκτάσεις πολυεκπομπής για το OSPF προτείνονται ως RFC 1584.

- 1997, Ιούλιος - OSPF έκδοση 2η, όπως προτείνεται στο RFC 2178.

- 1998, Απρίλιος - OSPF έκδοση 2, ενημερώθηκε στο RFC 2328, σαν standard 54.

- 1999, Δεκέμβριος - OSPFv3, IPv6, RFC 2740.

- 2003, Ιανουάριος - Ενημερώθηκε η παραλλαγή του OSPF της NSSA, RFC 3101.

## [Επεξεργασία] Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

### [Επεξεργασία] Πηγές Πληροφοριών

- IETF OSPF Working Group
- Design and Implementation of OpenOSPFD (Paper)
- Design and Implementation of OpenOSPFD (Presentation)
- Cisco OSPF
- Cisco OSPF Areas and Virtual Links
- OSPF Tutorial

### [Επεξεργασία] Υλοποιήσεις

- OpenOSPFD «δαίμονας»
- Zebra λογισμικό δρομολόγησης για Unix-οειδή συστήματα που υποστηρίζουν το OSPF
- Quagga a fork of Zebra
- XORP Μια σουίτα δρομολόγησης που περιλαμβάνει μια περιορισμένη εκδοση του OSPF

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../o/p/e/Open_Shortest_Path_First_e965.html"

Κατηγορίες: Επιμέλεια Βικιπαίδειας | Πρωτόκολλα δρομολόγησης

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- Aragonés
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- Türkçe
- 中文