# Balko

### El Vikipedio

Arkitekturo > Betono

Balko - unuverga elemento (trabo), vando (vanda balko) aŭ verga plurelementa konstrukto (truso, solvo laŭ Vierendeel) kuŝigita sur la subapogiloj kaj streĉata per eksteraj fortoj flekse aŭ flekse kaj torde; balkoj distingiĝas, 1. laŭ nombro de subapogiloj (simpla, kontinua), 2. laŭ speco de subapogo de ekstremoj (ŝoveble apogita, enfiksita, artika, konzola, sur elasta grundo), 3. laŭ speco de ŝarĝo (unuforme etendita, soleca), 4. laŭ ŝanĝiĝo de sekco laŭlonge (kun konstanta aŭ varia sekco, romplinia), 5. kantilevra

## [redaktu] Vanda balko

Vanda balko - ebena area elemento, streĉata precipe per flekso kaj tondo en la ebeno de la elemento; la rilato de ĝia sekco-alto al la spano estas kutime pli granda ol 1:4 (konvencio)

Alilingvaj ekvivalentoj

  en plate girder
  de Vollwandträger m
  cs stěnový nosník m

## [redaktu] Vierendeel-balko

Vierendeel-balko - frama konstrukto destinita por transigado de precipe fleksefika ŝarĝo, konsistanta el vergaj elementoj kunigitaj flekse rigide. Unuopaj elementoj (membroj, vertikaloj) estas streĉataj per kombino de normalaj fortoj (premo kaj tiro), flekso kaj tondo. La fleksa rigideco estas granda kaj dependas de la distanco inter premata kaj tirata membroj

Alilingvaj ekvivalentoj

  en Vierendeel girder
  de Vierendeelträger m
  cs Vierendeelův nosník m

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../b/a/l/Balko.html"

Kategorio: Betono

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu